## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: [ct-bot] Streulicht herausrechnen / Patch

Absender: Benjamin Benz
Datum: Di, 21.03.2006 11:03:45
In-reply-to: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAFsya5ftDq9Et9Lrh3nqBV/CgAAAEAAAAFqQftDZsDVLm3K+suXhhMMBAAAAAA==@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
References: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAFsya5ftDq9Et9Lrh3nqBV/CgAAAEAAAAFqQftDZsDVLm3K+suXhhMMBAAAAAA==@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Hi,

    > Die Anzahl der möglichen Abfragen des Sensors hängt auch sehr von der
    > gewählten Optimierung bei der Übersetzung des Codes ab. Pauschale Versionen
    > wie "nach 100 Abfragen wird...." bereiten mir deshalb Bauchschmerzen. Wenn
    > eine solche Version angestrebt wird, dann sollte auf jedenfall (durch DEFINE
    > Konstante o.ä.) eine Anpassung entsprechend dem Optimierungslevels
    > stattfinden.

    timer.h definiert ein paar Variablen, aus denen man sich mit der
    aktuellen Systemzeit versorgen kann. Vielleicht hilft das weiter.

    MfG Benjamin Benz
    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] Streulicht herausrechnen / Patch
    - From: Manuel Singer

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen, Marco Binz
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Neue Codeversionen, Ansgar Esztermann
- Voriger (Thread): Re: AW: [ct-bot] Streulicht herausrechnen / Patch, Torsten Evers
- Nächster (Thread): [ct-bot] Patch eingespielt in c't-Sim, Peter König
- Indizes:
  - Datum
  - Thread