## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] Display-Ansteuerung

Absender: Ralf Löhmer
Datum: Di, 27.02.2007 21:13:50
In-reply-to: <7E8F85B4-34C7-432A-8DDF-57A7845ADCF1@xxxxxxxx>

    Hallo,
    die Display-Doku hab ich mal hier:

    http://www.ctbot.de/index.php?page=4&action=file&file_id=66

    abgelegt.

    bis dann
    rl

    > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx]Im Auftrag von
    > Andreas del Galdo
    > Gesendet: Dienstag, 27. Februar 2007 20:39
    > An: Entwicklung rund um den c't-bot
    > Betreff: [ct-bot] Display-Ansteuerung
    >
    >
    > Hallo,
    >
    > im ct-bot wird doch ein Schieberegister verwendet um die Daten
    > seriell von ATMega ausgeben zu können, und diese doch über die 8Bit
    > an das Display auszugeben.
    >
    > Mich würde an der Stelle interessieren, wie die Daten für den
    > Controller im Display genau kodiert sind - wo kann ich das denn
    > nachlesen? Habt ihr da irgendwo dokus dazu?
    >
    > Sind die fix kodiert -> 2^8 = 256 Zeichen, welche dann über eine
    > Bitsequenz auf dem Display dargestellt werden, oder wie kommt die
    > Darstellung genau zu stande?
    >
    >
    > Danke für eure Hilfe
    > Andreas

- Referenzen:
  - [ct-bot] Display-Ansteuerung
    - From: Andreas del Galdo

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] Display-Ansteuerung, Ralf Löhmer
- Nächster (Datum): [ct-bot] Bugfix zum RC5-Code im CVS, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] Display-Ansteuerung, Ralf Löhmer
- Nächster (Thread): [ct-bot] Bugfix zum RC5-Code im CVS, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread