## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re[2]: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display)

Absender: Thorsten Thiele
Datum: So, 08.04.2007 17:25:55
In-reply-to: <57CE0C00-EC02-4C39-A4D8-8D6E982F7065@xxxxxxxx>
References: <697C8692-44FD-4ABF-AC34-70E5AADEDEFC@xxxxxxxx> <12024854819.20070407203321@xxxxxxxxxxxxxxxxx> <57CE0C00-EC02-4C39-A4D8-8D6E982F7065@xxxxxxxx>

    Auch etwas historisches: beim COM-auf-LAN/B-Modul war die Busy-Leitung
    auf dem falschen Port gelandet und somit wirkungslos - die Routinen
    von Herrn Benz hatten diese Leitung gar nicht ausgenutzt, weil die
    Standard-Displays immer schnell genug waren.

    Ich habe im Moment keinen Ueberblick, ob Busy ausgewertet wird.
    Vermutlich nicht, das kann dann insbesondere bei aelteren Display auch
    mal Probleme bereiten.

    Einfacher Versuch: aus dem vorhandenen delay(12) ein delay(20) oder so
    machen und zwischen display_cursor(2,2) und display_printf("Hallo")
    auch mal ein (kleineres) Delay einbauen. Vermutlich verschwindet der
    Effekt dann....

    Viele Gruesse

    Th. Thiele

    > Alles klar und schonmal danke für die Tipps,

    > ich habe jetzt ein paar Sachen übernommen und folgendes in meine main
    > gepackt:

    > void main () {

    >      unsigned char i;
    >      char text[10] = "Das ist ein Test";
    >      display_init();

    >      delay(12);

    >      i = 0;
    >      while (1) {
    >      display_cursor(2,2);
    >      display_printf("Hallo");
    >      }
    > }

    > Dummerweiße zeigt der nicht auf 2,2 Hallo an, sondern auf 1,1 lo und
    > dann auf 2,2 Hallo.

    > Mir scheint als würde etwas mit den Timings oder ähnliches nicht
    > stimmen.

    > Habt ihr noch nen Tipp für mich?

    > Danke Andreas

    > Am 07.04.2007 um 20:33 schrieb Thorsten Thiele:

    >>
    >>> Hallo,
    >>
    >>> ich bin gerade dabei den Bot ein wenig als Testplattform zu
    >>> "missbrauchen" und wollte gern das Display zur Anzeige nutzen. Durch
    >>> die Komplexität auch auf Grund der Schieberegister ist es mir nicht
    >>> gelungen, die für eine Displayausgabe nötigen Informationen
    >>> zusammenzutragen und aus dem gegebenen Framework zu extrahieren.
    >>
    >>> Gibt es vielleicht ein kleines Testprogramm von euch, welches das
    >>> Display nutzt, ohne direkt das Framework aus dem CVS zu verwenden?
    >>> Oder hat sonst jemand etwaige Tipps, wie ich an die Informationen
    >>> herankomme?
    >>
    >>> Vielen Dank für die Infos
    >>> Andreas
    >>
    >> Vielleicht hilft das:
    >>
    >> http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/com2lan/
    >>
    >> Den Display-Anschluss ueber Schieberegister zum Portbit-Sparen hatte
    >> ich urspruenglich beim COM-auf-LAN/B-Modul entwicklt und fuer die
    >> Elektronik des c't-Bot dann mit kleinen Aenderungen uebernommen. Die
    >> Beispielsoftware zum B-Modul ist mit Sicherheit einfacher zu
    >> durchschauen. 1:1 uebernehmen geht aber nicht, ein paar Dinge sind
    >> schon anders.
    >>
    >> Viele Gruesse
    >>
    >> Th. Thiele
    >>
    >>
    >> _______________________________________________
    >> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display)
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] Fragen zum Framework (Display)
    - From: Andreas del Galdo
  - Re: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display)
    - From: Thorsten Thiele
  - Re: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display)
    - From: Andreas del Galdo

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display), Andreas del Galdo
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] EEPROM @ PC, Achim Pankalla
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display), Andreas del Galdo
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Fragen zum Framework (Display), Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread