## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle

Absender: Benjamin Benz
Datum: Mi, 07.03.2007 12:05:37
In-reply-to: <200703071159.04507.tevers@xxxxxxxxxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45EE935C.5090706@xxxxxx> <45EE993F.6010402@xxxxxxxx> <200703071159.04507.tevers@xxxxxxxxxxxxx>

    Hallo,

    >>> ich habe die ganze sache in dieser version
    >>> auf die spitze getrieben und meine ursprünglichen fkt einfach benutzt,
    >>> um unter gcc die eprom-fkt des winavr zu simulieren. der kode ist also
    >>> für pc und mcu gleich. den "nachteil" haben nur neue routinen, da meine
    >>> pc routinen natürlich keine automatische speicherzuteilung haben, dafür
    >>> müsste man den compiler ergänzen oder so...
    > nein, man müsste imho nur, wenn für das PC target compiled wird, eine
    > entsprechende emulations-Lib zur Verfügung stellen, die identische
    > Funktionsaufrufe dann abbildet.

    Wie würde denn so eine Lib arbeiten, denn der avr-gcc-Code sieht ja in
    etwa so aus:

    uint8 __attribute__ ((section (".eeprom"))) err15=1;
    e15=eeprom_read_byte(&err15);

    das ummapen der Funktion eeprom_read_byte() ist klar, aber wie macht man
    aus der Deklaration "uint8 __attribute__ ((section (".eeprom")))" eine
    ordentliche Adresse in einer Datei und wie initialisiert man sie sauber?

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709

    Persönlich haftende Gesellschafterin:
    Heise Zeitschriften Verlag Geschäftsführung GmbH
    Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    Geschäftsführer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons Schräder

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Benjamin Benz
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Torsten Evers

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Torsten Evers
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread