## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau

Absender: Timo Sandmann
Datum: Sa, 13.09.2008 21:19:54
In-reply-to: <000001c915c6$a2e1ba60$0200a8c0@mexpnew>
References: <000001c915c6$a2e1ba60$0200a8c0@mexpnew>

    Hallo Frank,

    Am 13.09.2008 um 19:31 schrieb Frank Menzel:

>     ...

> `Ansonsten sieht soweit alles gut aus, nur dass mit dem Löschen ist` `sehr`

>     merkwürdig. Habe nun auch das Minifat-Display dazu eingeschaltet. Er

> `fängt an zu löschen und der Zähler unten zählt hoch und hört` `irgendwann`

>     auf obwohl das Ende noch lange nicht erreicht ist. Manchmal fängt er
>     auch gar nicht an, sehr merkwürdig.

`die Lösch-Funktion bricht bei einem (Schreib-)Fehler einfach ab IIRC,` `z.B. wenn die Karte nicht rechtzeitig bereit wurde.`

`Wie bereits gesagt würde ich dringend empfehlen, erstmal mit dem MMC-` `Test zu überprüfen, ob Code, Hardware und Speicherkarte korrekt` `zusammenarbeiten. Dazu MAP_AVAILABLE aus, MMC_WRITE_TEST_AVAILABLE in` `mmc.h an und auf das MMC-Display schalten, dann werden entweder Fehler` `ausgegeben, oder wenn alles OK ist, die benötigten Zeiten (in µs für` `das Lesen / Schreiben von 512 Byte).` `Der Test überschreibt übrigens Daten ab 64 MB, so dass das Dateisystem` `und die Map-Datei normalerweise erhalten bleiben. Falls auf der Karte` `aber irgendwelche wichtigen Daten sind, sollte man die vorher sichern...`

    Gruß,
    Timo

- Antworten:
  - AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau
    - From: Frank Menzel
  - AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau
    - From: Frank Menzel

- Referenzen:
  - AW: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): AW: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Voriger (Thread): AW: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Indizes:
  - Datum
  - Thread