heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] Ponyprog2000 Absender: Benjamin Benz Datum: Mi, 26.04.2006 13:46:03 In-reply-to: <23682.1146051202@xxxxxxxxxxxxxx> References: <444F58D0.9050208@xxxxxxxx> <23682.1146051202@xxxxxxxxxxxxxx>
    Ist der Bot angeschaltet?
    Daniel Morell wrote:
    >> --- Ursprüngliche Nachricht ---
    >> Von: Benjamin Benz <bbe@xxxxxxxx>
    >> An: Entwicklung rund um den c't-bot <ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    >> Betreff: Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    >> Datum: Wed, 26 Apr 2006 13:26:08 +0200
    >>
    >> Daniel Morell wrote:
    >>>> Hatte ich am 24.4. schon gemailt, hier noch einmal:
    >>>>
    >>>> Ja. Einstellung in Setup/Interface Setup: Parallel, Avr ISP I/O, alle
    >>>> Polarity-Haken aus.
    >>>>
    >>>> Funktioniert wahrscheinlich nur bei "echten" LPT-Ports, nicht mit
    >>>> USB-nach-Parallel-Konvertern.
    >>>>
    >>>> Viele Gruesse
    >>>>
    >>>> Thorsten Thiele
    >>>
    >>> Ich habe jetzt alles so eingestelt wie beschrieben un bekomme bei
    >> übertragen
    >>> der hex Daten folgende Fehler Meldung: Device missing or unknown device
    >>> (-24)
    >>>
    >>> Was muss ich machen um diesen Fehler zu beheben?
    >>>
    >> Ist das richtige Device ATMega32 eingestellt?
    >>
    >> --
    >> Benjamin Benz
    >> Heise Zeitschriften Verlag
    >> Redaktion c't
    >> eMail: bbe@xxxxxxxx
    >> WWW  : http://www.heise.de
    >>
    >>
    >> _______________________________________________
    >> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >>
    >
    >
    > Ich habe als Mikrocontroller ausgewählt:
    > AVR micro ATmega 32
    >
    > und bekomme immer noch den Fehler!!
    >
    > Daniel Morell
    >

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de
Referenzen: Re: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Benjamin Benz Re: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Daniel Morell Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Benjamin Benz Nächster (Datum): AW: [ct-bot] Ponyprog2000, Gisbert Dieckhoff Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Benjamin Benz Nächster (Thread): AW: [ct-bot] Ponyprog2000, Gisbert Dieckhoff Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum