## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle

Absender: Achim Pankalla
Datum: Fr, 09.03.2007 11:57:31
In-reply-to: <45F13A91.6090904@xxxxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx> <45F13A91.6090904@xxxxxxxx>

    hallo,

`danke für den hinweis. ich denke der avr-gcc erstellt eine leere datei` `(gerade ausprobiert), da ja nun keine variablen mehr mit den` `attribute-eeprom erzeugt werden und somit auch keine initialisiert.`

    mit freundlichen grüssen
    achim pankalla

    Benjamin Benz schrieb:

>     Hallo,

> ``

> > >     Kann ich die EEPROM-Variablen im Code mit Initialisierungen versehen

> > > `und diese ins EEPROM übertragen (per Programmer)?` ``

> >     ich verstehe die frage nicht ganz. die initialisierung ist auch beim
> >     mein patch wie gehabt. wenn im kode eine eeprom-variable erstellt wird,
> >     werden deren werte im eeprom abgelegt.  ich ziehe mir das eeprom erst
> >     nach dem erstellen der stütztabellen im bin-format ab, dann kann ich sie
> >     mit hex-editor bearbeiten oder sie im sim nutzen.

> > ``

>     zur Klärung:

>     wenn man wie folgt eine EEPROM-Adresse (Variable) deklariert:

>     uint8 __attribute__ ((section (".eeprom"))) err15=1;

>     dann erzeugt der avr-gcc nicht nur eine .hex-Datei, sondern auch eine
>     .eep-Datei, die die im Code angegebenen Init-Werte enthält. Flasht man
>     diese mit in den MCU, dann ist die EEProm-Variable schon
>     "initialisiert". Ich denke Timo wollte wissen, ob das bei der
>     vorgeschlagenen Emulation genauso klappt.

>     MfG Benjamin Benz

> ``

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread