heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: AW: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden ! Absender: Achim Pankalla Datum: Sa, 15.09.2007 20:17:06 In-reply-to: <FAAB09B3-2B6D-4A53-96F7-3AEAF1C2563E@xxxxxxxxxxxxxxx> References: <000601c7f702$605cacb0$fe78a8c0@mexpnew> <FAAB09B3-2B6D-4A53-96F7-3AEAF1C2563E@xxxxxxxxxxxxxxx>
    hallo,

    Timo Sandmann schrieb:
>     WinAVR benutzt den gcc 4.1.2, MinGW den gcc 3.4.2 => unterschiedlich.
> >     Er
> >     greift ja die Epromdatei aus dem MCU-Dir und verwendet diese (mit ohne
> >     Codeänderung mit demselben Compiler) sofern ich vorher eben für den Bot
> >     compiliert hatte. Nur bei MCU funktioniert eben die Verwendung nicht...
>     Ich glaube, wir reden leicht aneinander vorbei... ;-)
`Hilft es denn, wie Achim geschrieben hat, die eeprom.bin zu löschen,` `bevor für MCU compiliert wird?`
    generell, sollte man sie löschen, wenn der modus wechselt.
`Wenn ja, dann wäre ich dafür, das Löschen einfach automatisch zu` `machen, wenn der aktuelle Modus ungleich dem Letzten ist und die Sache` `ist erledigt.` `Habe ab Sonntag wieder zugriff auf mein entwicklungssystem, werde dann` `das automatische löschen, bei modus-wechsel implementieren. wenn gut` `läuft, gibts nächste wochen dann ein patch und angepasste doku.` `Wenn nein, dann wären die Ausgaben der printf's im Code interessant,` `um den Fehler zu finden.`
    ich werde das mal versuchen bei mir nachzustellen...

    gruss
       achim
Antworten: [ct-bot] Liniensensoren ? From: Frank Menzel Re: AW: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden ! From: Achim Pankalla Referenzen: AW: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden ! From: Frank Menzel Re: AW: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden ! From: Timo Sandmann Voriger (Datum): Re: AW: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !, Timo Sandmann Nächster (Datum): [ct-bot] Liniensensoren ?, Frank Menzel Voriger (Thread): Re: AW: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !, Timo Sandmann Nächster (Thread): [ct-bot] Liniensensoren ?, Frank Menzel Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum