## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 18.08.2006 14:13:10
In-reply-to: <44E46A9B.3010608@xxxxxx>

    Hallo,

    > aus zwei gründen ging die delay-fkt nicht.
    > 1) die warte-schleife musste auf grund der bedingungen immer
    > sofort abbrechen!

    Naja das stimmt so nicht ganz, aber die Bedingung ist dort in der Tat falsch
    (es wird fälschlicher Weise bereits abgebrochen, sobald der Sekunden- _oder_
    Millisekundenanteil erreicht ist).
    Ich würde die Bedingung einfach auf

    while ((s_stop != timer_get_s()) || (ms_stop != timer_get_ms())){asm
    volatile("nop");}

    ändern (|| anstatt &&).

    > 2) die timer-isr wird zu spät initialisiert.

    Das ist richtig, das Initialisieren muss natürlich vor der ersten Verwendung
    von delay() passieren.

    Viele Grüße,
    Timo

- Antworten:
  - Re: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion
    - From: Achim Pankalla

- Referenzen:
  - [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion
    - From: Achim Pankalla

- Voriger (Datum): [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): [ct-bot] Nicht-Lineare Kennlinie der Lichtsensoren (?), Ralph Wetzel
- Voriger (Thread): [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread