## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Benjamin Benz
Datum: Do, 18.05.2006 15:57:11
In-reply-to: <NLEFJCEBJAHPHEOKKEEGGEFHCDAA.gismo1@xxxxxxxxxxx>
References: <NLEFJCEBJAHPHEOKKEEGGEFHCDAA.gismo1@xxxxxxxxxxx>

    Vielen Dank für diesen Hinweis. Leider kann ich das Problem gerade
    selbst nicht reproduzieren, aber ich habe einen möglichen verdächtigen
    ausgemacht. Im Anhang befindet sich ein Patch (gegen das aktuelle CVS).
    Vielleicht können Sie ihn ja mal kurz ausprobieren und mir mitteilen, ob
    er das Problem behebt. Der Patch entfernt (noch) Funktionalität, daher
    ist er nur zur Bug-Jagd gedacht.

    Vielen Dank Benjamin Benz

    Gisbert Dieckhoff wrote:
    > Hallo.
    >
    > Ich habe mich heute Vormittag mal durch die Versionen im CVS gearbeitet und
    > dabei für meinen Bot festgestellt das das Repository vom 29.04 funktioniert,
    > das vom 30.04 nicht.
    > Bei einem Vergleich der beiden Tagesversionen zeigt sich unteranderem das in
    > der ct-Bot.h das #define BOT_2_PC_AVAILABLE am 29.04 auskommentiert ist. In
    > der Version vom 30.04 ist es jedoch aktiv.
    > Wenn ich die beiden #define BOT_2_PC_AVAILABLE und #define
    > LOG_CTSIM_AVAILABLE im aktuellen Repository auskommentiere läuft mein Bot
    > bisher (>5000s) sauber durch.
    > Das zweite define muss ebenfalls auskommentiert werden da das erste sonst
    > über die Hintertür wieder aktiviert wird.
    >
    > Mir ist bei meiner Fehlersuche noch aufgefallen das mein Bot mit aktiviertem
    > BOT_2_PC_AVAILABLE berührungsempfindlich ist. Wenn ich den Prozessor berühre
    > (nur am Gehäuse) wacht der Bot wieder auf bzw. friert ein. Nach dem
    > Aufwachen läuft die Zeit mit dem Stand weiter den sie ohne einfrieren haben
    > müsste.
    > Ohne Berührung des Prozessors wacht mein Bot nicht mehr auf.
    > Was kann das sein?
    >
    > Gruß
    > Gisbert
    >
    >> -----Ursprüngliche Nachricht-----
    >> Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx]Im Auftrag von
    >> Carsten Giesen
    >> Gesendet: Donnerstag, 18. Mai 2006 11:44
    >> An: Entwicklung rund um den c't-bot
    >> Betreff: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    >>
    >>
    >> Hallo Herr Benz,
    >>
    >>> könnte es damit zusammenhängen, das ständig ein Photo abgeholt wird?
    >> Wer sagt denn, dass ständig ein neues Photo geholt wird?
    >>
    >> Das hatte ich vermutet, da die LED jetzt immer an ist. Ein
    >> normale Maus braucht das ja nicht. Da geht sie an wenn die Maus
    >> Bewegung erkennt.
    >>
    >>> Gibt es eine Möglichkeit, ein HEX aus 'alten' Versionen zu bekommen?
    >>> Ideal wäre eines vom Donnerstag.
    >> Dafür haben wir CVS. Da kann man sich den Stand jeder beliebigen
    >> (vergangenen) Uhrzeit seit Erstellung des Repositories wieder holen.
    >>
    >> Gut zu wissen, dann muss ich heute Abend mal versuchen ob ich das
    >> hinbekomme.
    >>
    >> Dank
    >>
    >> Carsten Giesen
    >>
    >
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    Index: command.c
    ===================================================================
    RCS file: /ctbot/ct-Bot/command.c,v
    retrieving revision 1.12
    diff -u -r1.12 command.c
    --- command.c	15 May 2006 20:45:42 -0000	1.12
    +++ command.c	18 May 2006 15:27:04 -0000
    @@ -109,7 +109,7 @@
     		return -1;	// no ==> discard
     	}

    -	i=sizeof(command_t) - (bytesRcvd-start);
    +/*	i=sizeof(command_t) - (bytesRcvd-start);
     	// get rest of package as long as buffer is full
     	while (i > 0){
     //		LOG_DEBUG(("%d bytes missing",i));
    @@ -117,7 +117,7 @@
     //		LOG_DEBUG(("%d read",i));
     		bytesRcvd+=i;
     		i=sizeof(command_t) - (bytesRcvd-start);
    -	}
    +	}*/

     //	LOG_DEBUG(("%d/%d read/start",bytesRcvd,start));

- Antworten:
  - AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Gisbert Dieckhoff

- Referenzen:
  - AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Gisbert Dieckhoff

- Voriger (Datum): AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Gisbert Dieckhoff
- Nächster (Datum): AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Gisbert Dieckhoff
- Voriger (Thread): AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Gisbert Dieckhoff
- Nächster (Thread): AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Gisbert Dieckhoff
- Indizes:
  - Datum
  - Thread