## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] timer.h fÃr ct-Bot.c

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 06.05.2011 13:13:40
In-reply-to: <941619.55637.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
References: <1304432598.1556.3.camel@wbam-desktop> <094DCFE5-4E6D-4947-B399-CC65624C29E2@xxxxxxxxxxxxxxx> <BANLkTi=-_TGYAs-1JAoZQRbkr0dDTZudoQ@xxxxxxxxxxxxxx> <76570.33339.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <4DC3A0DC.8060309@xxxxxxxx> <941619.55637.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Hi,

    Am 06.05.2011 um 09:31 schrieb Fred Ammann <fammann@xxxxxxxxx>:
    > Hallo Benjamin
    >
    > da ich leider zu wenig bewandert bin kann ich nicht sagen ob meine Erweiterungen wirklich richtig sind. Es kompiliert dann schon aber ich habe nicht das GefÃhl die FB macht was sie soll. Deshalb ist es fÃr mich einfacher auf die "Standard" FB zu wechseln. Die kosten ja auch nicht die Welt.
    >
    > Ich habe noch das Problem, dass ich nicht weiss wie ich meinen SD-Flash-Slot (MMC-Karte) testen kann. Gibt es dazu eine spezielle Funktion? Die Screens habe ich aktiviert sehe da aber nur, dass der Slot nicht funktioniert - egal mit welcher KartengrÃsse ich teste. Der Rest des Erweiterungs-Modul geht einwandfrei inkl WLAN.

    Also 1. muss die Karte korrekt initialisiert werden, gibt es hier einen Fehler, zeigt der screen den Fehlercode != 0 an. Dann kann man im Code nachschauen (oder auf der mailingliste fragen) was er bedeutet. Hat die Initialisierung funktioniert, gibt es 2. in mmc.h die MÃglichkeit den write-test zu aktivieren, der Testaten auf die Karte schreibt, sie ÃberprÃft und ausgibt wie lange das durchschnittlich dauert. Im Fehlerfall wird wieder ein fehlercode ausgegeben.

    Was fÃr eine Karte verwendest du denn (Hersteller, GrÃÃe, Typ)?

    GrÃÃe, Timo

    >
    > Danke
    >
    > Fredi
    >
    >
    > From: Benjamin Benz <bbe@xxxxxxxx>
    > To: Fred Ammann <fammann@xxxxxxxxx>; Entwicklung rund um den c't-bot <ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    > Sent: Friday, May 6, 2011 9:18 AM
    > Subject: Re: [ct-bot] timer.h fÃr ct-Bot.c
    >
    > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    > Hash: SHA1
    >
    > Hallo Fredi,
    >
    > wieso musst Du immer alles Ãbertragen? Schick uns doch einfach einen
    > Patch mit dem, was die Promo8 so braucht und dann kommt das ins SVN.
    > Dann brauchst Du gar nix Ãndern und Dir keine neue FB kaufen.
    >
    > GruÃ Benjamin
    >
    > Am 06.05.2011 08:43, schrieb Fred Ammann:
    >> Hallo Sebasian
    >>
    >> welche Fernbedienung vverwendet ihr? Meine Promo8 ist leider nicht mehr so richtig unterstÃtzt und ich will mir eine neue beschaffen, damit ich nicht immer alles anpassen muss.
    >>
    >> Danke
    >>
    >> Fredi
    >>
    >> From: Sebastian Wozny <arpheno@xxxxxxxxx>
    >> To: Entwicklung rund um den c't-bot <ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    >> Sent: Friday, May 6, 2011 1:30 AM
    >> Subject: Re: [ct-bot] timer.h fÃr ct-Bot.c
    >>
    >> Hallo Timo,
    >> Danke auch fÃr den letzten Patch, freut mich sehr, dass du so rasch
    >> reagierst.
    >> Einen Patch brÃuchten wir noch, damit unsere Konfiguration ohne RC5
    >> funktioniert. Bin mir unsicher ob das Attachment funktionieren wird, deshalb
    >> gebe ich es noch in Plaintext hinzu:
    >> --- ui/misc.c    2011-05-05 19:16:56.969245002 -0400
    >> +++ ui/misc.c    2011-05-05 19:21:40.699245001 -0400
    >> @@ -73,6 +73,7 @@
    >>     display_puts("bot_addr=");
    >>
    >> #ifdef KEYPAD_AVAILABLE
    >> +#ifdef RC5_AVAILABLE
    >>     if (RC5_Code == RC5_CODE_MUTE) {
    >>         gui_keypad_request(change_bot_addr_callback, 1, 1, 10);
    >> #ifdef PC
    >> @@ -82,6 +83,7 @@
    >>         new_address = 1;
    >>         RC5_Code = 0;
    >>     }
    >> +#endif //RC5_AVAILABLE
    >>     if (new_address == 0)
    >> #endif // KEYPAD_AVAILABLE
    >>     {
    >> @@ -157,6 +159,7 @@
    >>     extern unsigned char __bss_start;
    >>     extern unsigned char __heap_start;
    >>     extern unsigned char * __brkval;
    >> +#ifdef RC5_AVAILABLE
    >> #ifdef LOG_AVAILABLE
    >>     extern unsigned char __data_end;
    >>     extern unsigned char __bss_end;
    >> @@ -171,6 +174,7 @@
    >>         LOG_DEBUG("RAMEND = 0x%04x", RAMEND);
    >>         RC5_Code = 0;
    >>     }
    >> +#endif //RC5_AVAILABLE
    >> #endif // LOG_AVAILABLE
    >>     size_t data_size = (size_t) (&__bss_start - &__data_start);
    >>     size_t bss_size = (size_t) (&__heap_start - &__bss_start);
    >>
    >> 2011/5/4 Timo Sandmann <mail@xxxxxxxxxxxxxxx>
    >>
    >>> Hi,
    >>>
    >>> Am 03.05.2011 um 16:23 schrieb Simon:
    >>>> Noch eine Kleinigkeit: ct-Bot.c nutzt timer_ms_passed_16 in Zeile 115.
    >>>> Diese Funktion ist aber nicht verfÃgbar, weil timer.h fehlt. KÃnntest du
    >>>> bitte in ct-Bot.c timer.h einbinden?
    >>>
    >>> oh danke, sollte jetzt auch behoben sein.
    >>>
    >>> Viele GrÃÃe,
    >>> Timo
    >>>
    >>>
    >>> _______________________________________________
    >>> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >>> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >>> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >>>
    >>
    >> _______________________________________________
    >> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >> _______________________________________________
    >> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >>
    >
    >
    > - --
    > Benjamin Benz
    > Heise Zeitschriften Verlag
    > Redaktion c't
    > eMail: bbe@xxxxxxxx
    > WWW  : http://www.heise.de
    >
    > PGP-Key-ID: 0x9DB2F6E6, plain text preferred
    >
    > Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    > Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709
    >
    > PersÃnlich haftende Gesellschafterin:
    > Heise Zeitschriften Verlag GeschÃftsfÃhrung GmbH
    > Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    > GeschÃftsfÃhrer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons SchrÃder
    > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
    > Version: GnuPG v2.0.15 (GNU/Linux)
    > Comment: Using GnuPG with SUSE - http://enigmail.mozdev.org/
    >
    > iEYEARECAAYFAk3DoNsACgkQWSNNXp2y9uZoWgCeM/Z2TTibvyCvxYiZfolSB1/p
    > qs4AnilXRvPOZ9chK1CVvLxv6i448eK6
    > =VWon
    > -----END PGP SIGNATURE-----
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Referenzen:
  - [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Simon
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Sebastian Wozny
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Fred Ammann
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Benjamin Benz
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Fred Ammann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] timer.h fÃr ct-Bot.c, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Code-Konfiguration [war: timer.h für ct-Bot.c], Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread