heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle Absender: Achim Pankalla Datum: Mi, 07.03.2007 23:52:57 In-reply-to: <45EEABE1.8080506@xxxxxxxx> References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EE8554.4020601@xxxxxxxx> <45EE935C.5090706@xxxxxx> <45EE993F.6010402@xxxxxxxx> <45EE9AC7.4090103@xxxxxx> <45EEABE1.8080506@xxxxxxxx>
    Benjamin Benz schrieb:
>     Hallo,
> > > ``
> > >     Wenn man im Sim nicht Kalibrierenst kann, dann bringt auch die obige
> > >     Argumentation, man könne dann ja auch
> > >     die EEPROM-Routinen dort nutzen nichts, denn wie soll man sie dann (ohne
> > >     Workarounds wie feste Werte im Code oder manuelles Unterschieben von
> > >     Config-Files) erstellen.
> > `` ``
> >     versteh ich nicht, sorry. was wollen sie damit sagen???
> ``
>     Nun, wenn der simulierte Bot nicht kalibrieren kann. Woher kommen dann
>     die Kalibrierungswerte anhand derer er die Distanz berechnet?
``
    bei mir vom realen bot
>     MfG Benjamin Benz
``
Referenzen: [ct-bot] Kaibrierung From: Carsten Giesen [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Benjamin Benz Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Benjamin Benz Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Benjamin Benz Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum