heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen Absender: Timo Sandmann Datum: Di, 21.03.2006 21:22:22 In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083DC7@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
    Hallo,

    > Ich habe einen Patch eingereicht, mit dem man die
    > Zifferntasten mehrfach nutzen kann.
    >
    > Herr Benz bat nun darum das bevor er aufgenommen wird, dieses
    > hier zu diskutieren.
    >
    > Meine Idee, ist abhängig vom Screen den Tsten
    > unterschiedliche Funktionen geben zu können.

    die Idee gefällt mir sehr gut, nur finde ich den Code mit den
    verschachtelten switches etwas unübersichtlich. Was vielleicht auch eine
    (IMHO übersichtlichere) Möglichkeit wäre:

    - Es gibt für jeden Screen eine Funktion void actual_display_action(uint8
    key), in der steht, was bei den Tasten 0-9 zu tun ist.
    - Es gibt einen Zeiger auf diesen Funktionstyp, der immer auf die Funktion
    zeigt, "deren" Display gerade angezeigt wird.
    - Es gibt eine weitere Konstante wie DISPLAY_SCREEN_TOGGLE, z.B.
    DISPLAY_ACTION, die benutzt wird, um der Funktion rc5_screen_set()
    mitzuteilen, dass eine Zifferntaste, die displayspezifisch verwendet werden
    soll, gedrückt wurde.
    - RC5_CODE_X wird jeweils rc5_screen_set, {DISPLAY_ACTION, X } zugewiesen.
    - Der zweite Parameter (bei rc5_screen_set() bisher ungenutzt) ist die
    gedrückte Taste.
    - In rc5_screen_set() setze ich im Fall von !DISPLAY_ACTION den o.a. Zeiger
    auf die Funktion für's "neue" Display.
    - Im Fall von DISPLAY_ACTION rufe ich actual_display_action(par->value2)
    auf.

    So das wäre mein erster Einfall dazu. Das ganze ist vielleicht ein bisschen
    mehr Code, aber ich fände es strukturierter / übersichtlicher.

    Mit freundlichen Grüßen
    Timo Sandmann
Referenzen: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen From: Carsten Giesen Voriger (Datum): [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Carsten Giesen Nächster (Datum): AW: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Carsten Giesen Voriger (Thread): [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Carsten Giesen Nächster (Thread): AW: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Carsten Giesen Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum