- heise online
- c't Magazin
- iX Magazin
- Technology Review
- Telepolis

- heise mobil
- heise Security
- heise Netze
- Open Source

- heise Resale
- heise Foto
- heise Autos
- c't-TV

- Software/Download
- Stellenangebote
- Preisvergleich
- IT-Markt

- heisetreff
- heise Veranstaltungen
- heise Whitepapers
- Abo&Heft
- Archiv

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau Absender: Timo Sandmann Datum: Mi, 17.09.2008 11:23:02 In-reply-to: <000001c9182b$69bf87f0$0400a8c0@mexpnew> References: <000001c9182b$69bf87f0$0400a8c0@mexpnew>
    Hallo Frank,

    Am 16.09.2008 um 20:38 schrieb Frank Menzel:
>     Hallo Timo,
>     ja, aktuelle Version funktioniert bei mir immer noch.
>     Aber das Löschen dauert eben genau 39 Sekunden bei mir.
    ok gut, danke. Ja das passt ja auch zu den Ergebnissen aus dem MMC-Test.
>     Du hattest mal geschrieben: "Löschen der Map mit
>     Hardware-SPI dauert dann 7 Sekunden und mit Software-SPI 16 Sekunden.
>     Das ist bei einer 512 MB großen MMCmobile und einer 1 GB großen SD-
>     Karte ziemlich gleich."

>     Was hast denn Du für eine Wahnsinns-Schnelle Karte, wenn diese nur 7
> `Sekunden zum Löschen braucht !? Vielleicht war ja Deine auch` `abgebrochen`
>     und hattest nur geglaubt, dass die dann mit Löschen fertig ist ? Wie
>     lange braucht sie denn nun?
`Ich hab drei Karten, die beim MMC-Test alle ungefähr dasselbe Ergebnis` `liefern: 826 / 955 (µs für 512 Byte lesen / schreiben).` `1 KB zu schreiben dauert also ca. 1,9 ms, dann dauern 4096 KB ca. 7,8` `s. Da beim MMC-Test aber bereits die Datenübertragung zum Sim aktiv` `ist (beim ersten Map-Löschen nicht), ist das Map-Löschen noch etwas` `schneller (keine UART-Interrupts). Die 7 s waren einfach nur` `handgestoppt, aber das kommt auch recht gut hin, wenn man es` `nachrechnet. Wenn das MiniFAT-Display an ist, dauert es übrigens` `deutlich länger, weil die Displayausgabe dann noch (vergleichsweise` `viel) Zeit braucht.`
`Da bei der Map-Datei z.B. 8192 Blöcke geschrieben werden, macht sich` `eine nur etwas größere Zeitspanne pro Block eben stark bemerkbar. Das` `ist auch der Grund, warum die MMC-Funktionen so merkwürdigen` `(Inline-)Assemblercode enthalten, die Sende-Schleife z.B. wird beim` `Map-Löschen 4 Millionen (--> 4 MB) mal durchlaufen, da machen ein paar` `Zyklen mehr oder weniger dann schon eine ganze Menge aus.`
`Für die Map reicht übrigens auch eine 2304 KB (1536 * 1536 Punkte)` `große MiniFAT-Datei aus. Die Map-Datei im SVN war irgendwie von Anfang` `an 4 MB groß, keine Ahnung warum, ich habe daran nie etwas geändert.` `2,25 MB zu löschen geht dann halt entsprechend schneller, an der` `Kartenperformance ändert das aber natürlich nichts.`
    Ich habe folgende Bot-kompatiblen Karten:
    512 MB MMC, Produktbezeichnung TS512MRMMC4
    1 GB SD-Karte "Ridata 1GB Pro 150x", weitere Daten unbekannt
    2 GB SD-Karte , Produktbezeichnung TS2GSD150
`Wenn du nach den Produktbezeichnungen im Internet suchst, bekommst du` `weitere Infos zu den Karten. Im Bot habe ich immer die 512 MB MMC.` `SDHC-Karten (SD Version 2.00) funktionieren mit dem ct-Bot-Code` `(bisher) übrigens nicht.`
    Ich glaube wir brauchen mal eine MMC-FAQ-Seite im Wiki...

    Grüße,
    Timo
Referenzen: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau From: Frank Menzel Voriger (Datum): AW: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet, Frank Menzel Nächster (Datum): Re: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet, Timo Sandmann Voriger (Thread): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel Nächster (Thread): [ct-bot] CMUcam3 Implementierung, Harald W. Leschner Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2008 Heise Zeitschriften Verlag Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW Datenschutzhinweis Impressum International: heise online UK, heise Security UK, heise open source UK, heise networks UK, heise online Polska, heise Security Polska, heise Open Source Polska, heise Networks Polska