## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] Fehler durch Optimierungsflag

Absender: Andreas del Galdo
Datum: Mo, 01.05.2006 14:02:24

    Hallo.

    Ich habe ein Problem mit dem Optimierungsflag "-Os". Wenn ich
    ENA_off(ENA_SCHRANKE|ENA_KLAPPLED); auskommentiere, um zu testen, ob der
    Sensor im Transportfach geht, habe ich nur schwarze Balken, oder einen
    hüpfenden Cursor im Display des Bot.

    Schalte ich die Optimierung aus (Programm kommt dann an die 32kb Grenze),
    funktioniert das?

    Was kann ich dagegen machen?

    Danke GALDO

- Voriger (Datum): Re: AW: [ct-bot] Kaibrierung, Peter Jonas
- Nächster (Datum): [ct-bot] Verhalten Parkett-Teppichrenze ?, Peter Jonas
- Voriger (Thread): AW: AW: [ct-bot] Kaibrierung, Carsten Giesen
- Nächster (Thread): [ct-bot] Verhalten Parkett-Teppichrenze ?, Peter Jonas
- Indizes:
  - Datum
  - Thread