## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c

Absender: Fred Ammann
Datum: Fr, 06.05.2011 08:43:35
In-reply-to: <BANLkTi=-_TGYAs-1JAoZQRbkr0dDTZudoQ@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <1304432598.1556.3.camel@wbam-desktop> <094DCFE5-4E6D-4947-B399-CC65624C29E2@xxxxxxxxxxxxxxx> <BANLkTi=-_TGYAs-1JAoZQRbkr0dDTZudoQ@xxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo Sebasian

    welche Fernbedienung vverwendet ihr? Meine Promo8 ist leider nicht mehr so richtig unterstützt und ich will mir eine neue beschaffen, damit ich nicht immer alles anpassen muss.

    Danke

    Fredi

    From: Sebastian Wozny <arpheno@xxxxxxxxx>
    To: Entwicklung rund um den c't-bot <ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    Sent: Friday, May 6, 2011 1:30 AM
    Subject: Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c

    Hallo Timo,
    Danke auch für den letzten Patch, freut mich sehr, dass du so rasch
    reagierst.
    Einen Patch bräuchten wir noch, damit unsere Konfiguration ohne RC5
    funktioniert. Bin mir unsicher ob das Attachment funktionieren wird, deshalb
    gebe ich es noch in Plaintext hinzu:
    --- ui/misc.c    2011-05-05 19:16:56.969245002 -0400
    +++ ui/misc.c    2011-05-05 19:21:40.699245001 -0400
    @@ -73,6 +73,7 @@
        display_puts("bot_addr=");

    #ifdef KEYPAD_AVAILABLE
    +#ifdef RC5_AVAILABLE
        if (RC5_Code == RC5_CODE_MUTE) {
            gui_keypad_request(change_bot_addr_callback, 1, 1, 10);
    #ifdef PC
    @@ -82,6 +83,7 @@
            new_address = 1;
            RC5_Code = 0;
        }
    +#endif //RC5_AVAILABLE
        if (new_address == 0)
    #endif // KEYPAD_AVAILABLE
        {
    @@ -157,6 +159,7 @@
        extern unsigned char __bss_start;
        extern unsigned char __heap_start;
        extern unsigned char * __brkval;
    +#ifdef RC5_AVAILABLE
    #ifdef LOG_AVAILABLE
        extern unsigned char __data_end;
        extern unsigned char __bss_end;
    @@ -171,6 +174,7 @@
            LOG_DEBUG("RAMEND = 0x%04x", RAMEND);
            RC5_Code = 0;
        }
    +#endif //RC5_AVAILABLE
    #endif // LOG_AVAILABLE
        size_t data_size = (size_t) (&__bss_start - &__data_start);
        size_t bss_size = (size_t) (&__heap_start - &__bss_start);

    2011/5/4 Timo Sandmann <mail@xxxxxxxxxxxxxxx>

    > Hi,
    >
    > Am 03.05.2011 um 16:23 schrieb Simon:
    > > Noch eine Kleinigkeit: ct-Bot.c nutzt timer_ms_passed_16 in Zeile 115.
    > > Diese Funktion ist aber nicht verfügbar, weil timer.h fehlt. Könntest du
    > > bitte in ct-Bot.c timer.h einbinden?
    >
    > oh danke, sollte jetzt auch behoben sein.
    >
    > Viele Grüße,
    > Timo
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Benjamin Benz

- Referenzen:
  - [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Simon
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Sebastian Wozny

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Sebastian Wozny
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Sebastian Wozny
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread