## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Ponyprog2000

Absender: Stefan Warwas
Datum: Fr, 28.04.2006 15:52:12
In-reply-to: <7202.1146119637@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <444F7E7D.90104@xxxxxx> <7202.1146119637@xxxxxxxxxxxxxx>

    On Thursday 27 April 2006 08:33, Daniel Morell wrote:
    > > --- Ursprüngliche Nachricht ---
    > > Von: Achim Pankalla <Achim.Pankalla@xxxxxx>
    > > An: Entwicklung rund um den c't-bot <ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    > > Betreff: Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    > > Datum: Wed, 26 Apr 2006 16:06:53 +0200
    > >
    > > Daniel Morell schrieb:
    > > > Ich habe die Polung an den Stekern überprüft und und am ISP-Adapter
    > > > Nachgemessen das past auch. Zwischen Pin 2 und Pin 10 4,80V.
    > > > Bei der Konfiguration zeigt er mir Test O.K. an.
    > > > der Fehler ist immer noch da!
    > > >
    > > > Daniel Morell
    > >
    > > hallo,
    > > ich hatte auch ein problem das sich auch so äußerte. bei mir war auch
    > > alles korrekt eingestellt und der adapter wurde erkannt. ich hatte auch
    > > alle lötstellen mit einer lupe kontrolliert.
    > > ums kurz zu machen:
    > > zwei pins hatten keine verbindung. die lötstellen am stecker (auf
    > > platine) sahen super aus, jedoch hatten zwei pins kein kontakt zur
    > > platine. bitte mal alle pins mit schaltplan und multimeter
    > > kontrollieren, ob der kontakt von stecker auf der entsprechenden stelle
    > > beim ic oder kontakt der bot-stecker ankommt.
    > > ich hoffe du findest so etwas.
    > > gruss
    > >     achim pankalla
    > >
    > > _______________________________________________
    > > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >
    > Hallo,
    > ich habe jetzt alles Lötstellen kontrolliert und nachgemessen
    > aber alles war ok
    > und der Fehler bleibt weiter da!!
    >
    > kann es sein das der Mirokontroller kaputt ist?
    > kann man den Mirokontroller testen das er noch heile ist?

    Hi!

    Ich hatte genau das gleiche Problem und bin im ctbot.de-Forum auf einen Thread
    mit entsprechender Fehlerbeschreibung gestoßen. Die Lösung in diesem Thread
    war, dass der BlueMP3-ISP kaputt war. Bei mir war es genauso. Gestern habe
    ich einen neuen BlueMP3-ISP zusammengelötet und alles funktioniert
    einwandfrei.

    Mfg,

    Stefan Warwas

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): Re: AW: AW: AW: [ct-bot] Fernbedienungs-Patch, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: AW: AW: [ct-bot] Fernbedienungs-Patch, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] schaltplan des blueMp3 ISP-Adapter, Fabian Recktenwald
- Nächster (Thread): [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe (wie soll der Code / Framework aussehen), Carsten Giesen
- Indizes:
  - Datum
  - Thread