## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mo, 18.09.2006 19:35:49
In-reply-to: <IGENLJCPGFNDONOPHHAOAEIPCHAA.ctbot@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Jörg Schüler-Maroldt schrieb:

    > Hallo,
    >
    > die delay-Funktion im ct-Bot funktioniert so nicht sauber.
    > Der Fehler liegt in der timer.c / timer.h Der Aufruf von
    > timer_get_ms() und timer_get_s() nacheinander kann immer
    > durch einen Interrupt unterbrochen werden und beim Überlauf
    > von time_ms Differenzen von einer Sekunde hervorrufen.

    Hallo,

    das Problem leuchtet mir schon ein, aber die Lösung nicht so ganz:

    > ...
    > Der Zugriff auf eine 16-Bit Variable (time_ms_tick) kann
    > nicht unterbrochen werden, da es sich nur um eine
    > Assembler-Anweisung handelt.

    Wird uint t1=time_ms_tick; nicht zu _zwei_ LDS-Anweisungen in Assembler?
    Dann könnten doch auch die wieder unterbrochen werden und das ganze ändert
    nichts, oder sehe ich das falsch?

    Viele Grüße,
    Timo

- Antworten:
  - AW: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion
    - From: Jörg Schüler-Maroldt

- Referenzen:
  - RE: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion
    - From: Jörg Schüler-Maroldt

- Voriger (Datum): RE: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Jörg Schüler-Maroldt
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Jörg Schüler-Maroldt
- Voriger (Thread): RE: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Jörg Schüler-Maroldt
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot]Patch für Fehler in delay-Funktion, Jörg Schüler-Maroldt
- Indizes:
  - Datum
  - Thread