## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ctsrvdev] Kernel bauen

Absender: Jens Friedrich
Datum: Do, 06.04.2006 21:53:44
In-reply-to: <000801c659ab$5e795f10$0402a8c0@NEO>

    Das Problem mit dem laden des 2.4er Kernels hat etwas mit der tls-lib zu tun
    Und zwar auf dem HOST !!! (Nicht der UML !)
    => Abhilfe geht z.B. durch setzen der VARIABLE
    export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
    Dann bootet der Kernel ohne "chroot" Option bis in den Login-Prompt durch,
    mit "chroot" Option bleibt er allerdings stehen bei

    ...
    Initializing stdio console driver
    Netdevice 0 (fe:fd:01:06:06:06) : TUN/TAP backend -
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
    ip_conntrack version 2.1 (232 buckets, 1856 max) - 288 bytes per conntrack
    ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@xxxxxxxxxxxxxxx>
    All bugs added by David S. Miller <davem@xxxxxxxxxx>
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.

    ---> UML HANGS HERE

    >
    > 2) Ich habe mit meinem 2.6.16.1-er Kernel Probleme die 2.4er
    > uml-kernel
    > linux_skas* zu laden.
    > ?! Der (mein) IPCop-kernel (ist ja auch 2.4.31 kernel) geht
    > allerdings :-) !?
    > Mein neuer 2.6.15.7-bs3 Kernel geht auch...
    > -> Hast Du eine Idee dazu?
    >
    > ./linux_skas mit --debug / --nochroot Option liefert auf
    > meine 2.6.16.1er
    > Kernel:
    >
    > Checking for the skas3 patch in the host...found Checking for
    > /proc/mm...found Checking PROT_EXEC mmap in /tmp...OK
    > Checking for /dev/anon on the host...Not available (open
    > failed with errno
    > 2)
    > Linux version 2.4.31-bs2-pre11 (root@debuild) (gcc-Version
    > 3.3.5 (Debian
    > 1:3.3.5-13)) #5 Mi Jun 22 08:12:28 UTC 2005 On node 0 totalpages: 8192
    > zone(0): 8192 pages.
    > zone(1): 0 pages.
    > zone(2): 0 pages.
    > Kernel command line: mem=32M
    > eth0=tuntap,tap4,FE:FD:01:04:04:04 con=null
    > con0=null,fd:2 con1=fd:0,fd:1 con2=tty:/dev/tty9
    > ubd0=/srv/uml/dmz1/root.img root=/dev/ubd0 Calibrating delay
    > loop... 807.73 BogoMIPS
    > Memory: 29716k available
    > Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    > Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    > Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    > Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    > Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    > Checking for host processor cmov support...Yes Checking for
    > host processor xmm support...No Checking that ptrace can
    > change system call numbers...<0>Kernel panic:
    > check_ptrace : expected SIGTRAP, got status = 256 In idle
    > task - not syncing
    >
    > ----- NIX GEHT MEHR !!!!
    >

- Antworten:
  - Re: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen
    - From: Peter Siering

- Referenzen:
  - [ctsrvdev] Kernel bauen
    - From: Jens Friedrich

- Voriger (Datum): AW: [ctsrvdev] Kernel bauen, Jens Friedrich
- Nächster (Datum): Re: [ctsrvdev] Kernel bauen, Peter Siering
- Voriger (Thread): AW: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen, Jens Friedrich
- Nächster (Thread): Re: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen, Peter Siering
- Indizes:
  - Datum
  - Thread