Arbeitsblatt: Hardware Eintellungen für c't/ODS-Komm.-Server

Meine Hardware:

Hardware | Meine Angaben | Beispiel
--- | --- | ---
CPU + Speicher | CPU-Typ: RAM: | Pentium P100 32 MB
SCSI | Controller: Port-Adr: IRQ: | AHA-2942UW PCI-EC00 15
Festplatte | Typ: (E)IDE / SCSI C/H/S: Anschluss: | EIDE- IBM 6,4GB 784/255/63 Master IDE-1
CD-ROM | Typ: Anschluss: | Cyberdrive 24X Master IDE-2
Netzwerkkarte | Typ: Port-Adr.: IRQ: | 3C509 0x300 11
ISDN-Karte | Typ: Port-Adr.: IRQ: Mem: | Teles 16.0 0xd80 12 0C000
Parallel-Port | Port-Adr: IRQ: | 0x378 7
COM-Port | Port-Adr: IRQ: |  | 0x3F8 4 | 0x2F8 3

Beachten Sie: Kein IRQ darf unter Linux doppelt vergeben werden! Auch Port-Adressen dürfen nicht doppelt benutzt werden.

© Reiner Klaproth, 04.03.2000, überarbeitet durch Erwin Flohr, Red. c't, 06.06.2000