Anschluss des Lasers

Prinzipiell ist egal, wo die Laser angeschlossen werden -- es muss nur in der Datei Laser.ino definiert sein.

Im Original-Sketch ist die Belegung wie folgt vorgesehen:

Rot -> 39
Grün -> 43
Blau -> 41

Einen monochromen Laser würde man an Pin 39 anschließen.