Materialliste für Rauchgasfilter aus Make 4/2018
(näheres siehe Bezugsquellen)

Siebdruckplatte 15 mm

2 Stück	810 mm x 620 mm	(Boden und Deckel)
3 Stück	590 mm x 700 mm	(Seiten und Zwischenwand)
2 Stück	810 mm x 700 mm	(Vorder- und Rückseite)
1 Stück	445 mm x 590 mm	(Zwischenboden über Aktivkohlefilter)
1 Stück	175 mm x 320 mm	(Zwischenboden an Vorfilter)
1 Stück	445 mm x 350 mm	(Druckplatte für Hepafilter)

Leisten Fichte 28 mm x 28 mm x 2000 mm
10 Stück

Gewindeschrauben M5 x 60 
ca. 50 Stück

Einschlagmuttern M5/7 mm
ca. 35 Stück

Sechskantmuttern M5
ca. 30 Stück

Unterlegscheiben 5,3 mm x 20 mm
ca. 50 Stück

Universalschrauben 3 x 40
1 Paket a 100 Stück

selbstklebende Schaumstoffdichtung (maximal 5 mm dick, weich)
20 m

4 Lenkrollen (je 40 Kg Belastbarkeit)

2 Kistengriffe

2 Lüftungs-Schlauchanschlussstutzen NW 100 mm

1 Vorfilter Filterklasse G4 
415 mm x 316 mm x 20 mm

1 Feinfilter Filterklasse F9 
287 mm x 592 mm x 300 mm

1 Hepafilter Filterklasse H13 
305 mm x 305 mm x 150 mm

1 Radialgebläse 600 m³/h

1 Aktivkohlefilter CAN 250m³/h
mit 125 mm Anschluss

1 Drehzahlregler passend zum Gebläse

1 Anschlusskabel mit Schukostecker
Kabelendhülsen

