Oberschichtdrucker
Multifunktionsgeräte für die Fotoverarbeitung
-----------------------------------------------------------------------------------
c't 25/10, S. 122 (tig)

canonMG8150.jpg
EpsonPX820.jpg
HP_PhotosmartC310.jpg
LexmarkInteractS605.jpg

Die Farbabweichungen werden anhand einer Vorlage mit insgesamt 288 Farbfeldern gemessen. 
Die Screenshots zeigen diese Farbfelder und dazu die jeweils gemessene Abweichung (delta E).

Diese Größe ist einheitenlos und gibt den Abstand zwischen Soll- und Ist-Wert im 
dreidimensionalen Lab-Farbraum (von -100 bis 100 auf jeder Achse) an.
In dem Bild sind auch die sich ergebenden Farben angedeutet, in der jeweils oberen 
Hälfte der Sollwert, in der unteren Hälfte um die Schrift der gemessene Ist-Wert.

Eine exakte Darstellung der Farben ist auf dem RGB-Monitor nicht möglich. 