[global]
interface	127.0.0.1
port		19333

[device]
name		LiveLight
output		/dev/ttyS2
channels	27
type		momo
interval	16667
rate		9600
prefix		5A

[color]
name		red
rgb		FF0000
gamma		1.0
adjust		1.0
blacklevel	0.0

[color]
name		green
rgb		00FF00
gamma		1.0
adjust		0.9
blacklevel	0.0

[color]
name		blue
rgb		0000FF
gamma		0.8
adjust		0.65
blacklevel	0.0

[light]
name		RB
color		red 	LiveLight 1
color		green 	LiveLight 2
color		blue 	LiveLight 3
hscan		80 100
vscan		40 100

[light]
name		RT
color		red 	LiveLight 4
color		green 	LiveLight 5
color		blue 	LiveLight 6
hscan		80 100
vscan		0 60

[light]
name		TR
color		red 	LiveLight 7
color		green 	LiveLight 8
color		blue 	LiveLight 9
hscan		60 100
vscan		0 20

[light]
name		TC
color		red 	LiveLight 10
color		green 	LiveLight 11
color		blue 	LiveLight 12
hscan		30 70
vscan		0 20

[light]
name		TL
color		red 	LiveLight 13
color		green 	LiveLight 14
color		blue 	LiveLight 15
hscan		0 40
vscan		0 20

[light]
name		LT
color		red 	LiveLight 16
color		green 	LiveLight 17
color		blue 	LiveLight 18
hscan		0 20
vscan		0 60

[light]
name		LB
color		red 	LiveLight 19
color		green 	LiveLight 20
color		blue 	LiveLight 21
hscan		0 20
vscan		40 100

[light]
name		BL
color		red 	LiveLight 22
color		green 	LiveLight 23
color		blue 	LiveLight 24
hscan		0 40
vscan		80 100

[light]
name		BR
color		red 	LiveLight 25
color		green 	LiveLight 26
color		blue 	LiveLight 27
hscan		60 100
vscan		80 100