


        Der 80 Spur Treiber DRIVE.SYS ist wie immer zu benutzen.
        Wenn  man  aber 80 als Parameter und als physikalisches  Laufwerk 
        die  Nummer  0 angibt,  dann weiss er,  dass er das  AT  Laufwerk 
        umschalten soll.

        Erkennung ob AT oder nicht erfolgt ueber das Byte FC am Ende des ROM.

        Die   Umschaltung   erfolgt  in  den  Routinen   SET_DOUBLE   und 
        RESET_DOUBLE.

        Ausserdem  haben beide Treiber die richtige  Fehlerbehandung  mit 
        JZ.

