## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c

Absender: Sebastian Wozny
Datum: Fr, 06.05.2011 01:30:59
In-reply-to: <094DCFE5-4E6D-4947-B399-CC65624C29E2@xxxxxxxxxxxxxxx>
References: <1304432598.1556.3.camel@wbam-desktop> <094DCFE5-4E6D-4947-B399-CC65624C29E2@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo Timo,
    Danke auch für den letzten Patch, freut mich sehr, dass du so rasch
    reagierst.
    Einen Patch bräuchten wir noch, damit unsere Konfiguration ohne RC5
    funktioniert. Bin mir unsicher ob das Attachment funktionieren wird, deshalb
    gebe ich es noch in Plaintext hinzu:
    --- ui/misc.c    2011-05-05 19:16:56.969245002 -0400
    +++ ui/misc.c    2011-05-05 19:21:40.699245001 -0400
    @@ -73,6 +73,7 @@
         display_puts("bot_addr=");

     #ifdef KEYPAD_AVAILABLE
    +#ifdef RC5_AVAILABLE
         if (RC5_Code == RC5_CODE_MUTE) {
             gui_keypad_request(change_bot_addr_callback, 1, 1, 10);
     #ifdef PC
    @@ -82,6 +83,7 @@
             new_address = 1;
             RC5_Code = 0;
         }
    +#endif //RC5_AVAILABLE
         if (new_address == 0)
     #endif // KEYPAD_AVAILABLE
         {
    @@ -157,6 +159,7 @@
         extern unsigned char __bss_start;
         extern unsigned char __heap_start;
         extern unsigned char * __brkval;
    +#ifdef RC5_AVAILABLE
     #ifdef LOG_AVAILABLE
         extern unsigned char __data_end;
         extern unsigned char __bss_end;
    @@ -171,6 +174,7 @@
             LOG_DEBUG("RAMEND = 0x%04x", RAMEND);
             RC5_Code = 0;
         }
    +#endif //RC5_AVAILABLE
     #endif // LOG_AVAILABLE
         size_t data_size = (size_t) (&__bss_start - &__data_start);
         size_t bss_size = (size_t) (&__heap_start - &__bss_start);

    2011/5/4 Timo Sandmann <mail@xxxxxxxxxxxxxxx>

    > Hi,
    >
    > Am 03.05.2011 um 16:23 schrieb Simon:
    > > Noch eine Kleinigkeit: ct-Bot.c nutzt timer_ms_passed_16 in Zeile 115.
    > > Diese Funktion ist aber nicht verfügbar, weil timer.h fehlt. Könntest du
    > > bitte in ct-Bot.c timer.h einbinden?
    >
    > oh danke, sollte jetzt auch behoben sein.
    >
    > Viele Grüße,
    > Timo
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >

    --- ui/misc.c	2011-05-05 19:16:56.969245002 -0400
    +++ ui/misc.c	2011-05-05 19:21:40.699245001 -0400
    @@ -73,6 +73,7 @@
     	display_puts("bot_addr=");

     #ifdef KEYPAD_AVAILABLE
    +#ifdef RC5_AVAILABLE
     	if (RC5_Code == RC5_CODE_MUTE) {
     		gui_keypad_request(change_bot_addr_callback, 1, 1, 10);
     #ifdef PC
    @@ -82,6 +83,7 @@
     		new_address = 1;
     		RC5_Code = 0;
     	}
    +#endif //RC5_AVAILABLE
     	if (new_address == 0)
     #endif // KEYPAD_AVAILABLE
     	{
    @@ -157,6 +159,7 @@
     	extern unsigned char __bss_start;
     	extern unsigned char __heap_start;
     	extern unsigned char * __brkval;
    +#ifdef RC5_AVAILABLE
     #ifdef LOG_AVAILABLE
     	extern unsigned char __data_end;
     	extern unsigned char __bss_end;
    @@ -171,6 +174,7 @@
     		LOG_DEBUG("RAMEND = 0x%04x", RAMEND);
     		RC5_Code = 0;
     	}
    +#endif //RC5_AVAILABLE
     #endif // LOG_AVAILABLE
     	size_t data_size = (size_t) (&__bss_start - &__data_start);
     	size_t bss_size = (size_t) (&__heap_start - &__bss_start);

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Fred Ammann
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Simon
  - Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Fred Ammann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] timer.h für ct-Bot.c, Fred Ammann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread