## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] eeprom@pc

Absender: Achim Pankalla
Datum: Sa, 30.06.2007 18:13:55
In-reply-to: <46866046.7040108@xxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx> <45F13A91.6090904@xxxxxxxx> <D053B7F5-6BDD-4052-B45F-28FCF0EF45F8@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F2B74F.8090706@xxxxxx> <38A4BFD9-CA32-436A-9A1E-B4E6E0652A5D@xxxxxxxxxxxxxxx> <463E0782.1050406@xxxxxx> <0FBD95CF-DA3B-461B-B12B-9FDCD84984D2@xxxxxxxxxxxxxxx> <463F3E0A.7020605@xxxxxx> <8D5B90F4-74FD-45D4-B5B8-DDCAC0B81932@xxxxxxxxxxxxxxx> <464092F7.30605@xxxxxx> <465DB1F9.5030404@xxxxxx> <CF925D4D-FD5A-4581-8480-1C5D35EFEDC9@xxxxxxxxxxxxxxx> <4663027F.4040301@xxxxxx> <F71477F0-03AD-4F06-87E3-AC5DA5BFD1B2@xxxxxxxxxxxxxxx> <466D6849.1020109@xxxxxx> <46756694.9010906@xxxxxx> <6566D2F2-ADE4-4656-86C0-6533B3462B64@xxxxxxxxxxxxxxx> <46866046.7040108@xxxxxx>

    hallo,

`anbei eine fehlerkorrektur der automatischen initialisierung der` `eeprom.bin, wenn sie noch nicht vorhanden ist. die eeprom-datei ist` `nicht korrekt, wenn der mcu-modus aktiv ist!` `in der nächsten version werden die zugriff auf das eeprom auch schneller` `sein. ich werde lesezugriffe dann aus ein array im ram bedienen und` `schreibzugriffe ins ram und die datei schreiben. das sollte das ganze` `erheblich beschleunigen. ;-)`

    mit freundliche grüssen
       achim pankalla

    Index: E:/eclipse/ct-bot develop/ct-Bot/pc/eeprom-emu_pc.c
    ===================================================================
    --- E:/eclipse/ct-bot develop/ct-Bot/pc/eeprom-emu_pc.c	(revision 1169)
    +++ E:/eclipse/ct-bot develop/ct-Bot/pc/eeprom-emu_pc.c	(working copy)
    @@ -38,7 +38,7 @@
     #include "tcp.h"
     #include "timer.h"

    -//#define DEBUG_EEPROM		// Schalter um LOG-Ausgaben anzumachen
    +#define DEBUG_EEPROM		// Schalter um LOG-Ausgaben anzumachen

     #ifndef DEBUG_EEPROM
     	#undef LOG_INFO
    @@ -135,15 +135,18 @@
     			LOG_INFO("->Kann EEPROM-Datei nicht erstellen");
     			return(1);
     		}
    -
    -		/* EEPROM mit .eeprom-Section des .elf-Files initialisieren */
    -		uint8_t * ram_dump = (uint8_t *)(&_eeprom_start2__ + (&_eeprom_start2__ - &_eeprom_start1__));
    -		fwrite(ram_dump, EE_SIZE, 1, fpw);
    +		if(!addrconv){
    +			/* EEPROM mit .eeprom-Section des .elf-Files initialisieren, wenn PC Modus */
    +			uint8_t * ram_dump = (uint8_t *)(&_eeprom_start2__ + (&_eeprom_start2__ - &_eeprom_start1__));
    +			fwrite(ram_dump, EE_SIZE, 1, fpw);
    +		}
    +		else{
    +			/* alternativ: leeres EEPROM erstellen und init setzen bei MCU Modus*/
    +			for(i = 0; i < EE_SIZE; i++)
    +				fwrite("\377", 1, 1, fpw);
    +			eeprom_init = 1;
    +		}

    -//		/* alternativ: leeres EEPROM erstellen */
    -//		for(i = 0; i < EE_SIZE; i++)
    -//			fwrite("\377", 1, 1, fpw);
    -
     		fclose(fpw);
     		LOG_INFO("->Leere EEPROM-Datei erstellt");
      	}

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Benjamin Benz
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle und eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle und eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle und eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Achim Pankalla
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread