## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mi, 12.09.2007 19:39:57
In-reply-to: <000001c7f554$1c9ba990$fe78a8c0@mexpnew>
References: <000001c7f554$1c9ba990$fe78a8c0@mexpnew>

    Hallo Frank,

    Am 12.09.2007 um 17:46 schrieb Frank Menzel:

>     Hallo Timo,
>     hab's eben noch mal versucht und zuerst alle beiden debug-W32 und -MCU
>     Verzeichnisse gelöscht und zuerst eine EXE erzeugt. Alles bestens,
>     Eeprom im PC-Modus. Dann für MCU-W32 übersetzt und die davor erzeugte
>     exe gestartet und wieder -> Sensoren zeigen nur noch 100 100.
>     MCU-Verzeichnis wieder gelöscht und alles wieder bestens...
>     Hab auch jetzt die eep und Hex-datei mal nacheinander auf den bot
>     übertragen und funktioniert dort bestens. Also läuft die MCU-eep also
>     nur nicht auf dem XP-Rechner.

    okay, damit haben wir den Fehler ja schon mal eingekreist.

>     Das kann doch nicht bloß bei mir so sein !?

`Also ich habe das nur unter Linux und Mac OS X getestet, entwickelt` `wurde es aber ja auch unter Windows. Ich habe so auch keine Idee, wo` `das Problem liegen könnte und kann es auch kaum herausfinden, weil es` `bei mir ja funktioniert...` `In der Funktion create_ctab() gibt es ein paar auskommentierte` `printf's, die könntest du mal aktivieren, dann müsstest du auf der` `Konsole sehen können, wie die Tabelle für den MCU-Modus erstellt wird` `(ich vermute dort das Problem - das ist aber eben auch nur eine` `Vermutung, weil ich im Code des MCU-Modus nicht so richtig drinstecke).`

`Könntest du bitte unter http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/` `ctbot/ ein Ticket (kurze Zusammenfassung auf dem aktuellen Stand) für` `den Bug anlegen und falls du noch etwas testest, die Ausgaben /` `Ergebnisse dort anhängen?`

`Wenn wir der Ursache nicht so schnell auf die Spur kommen sollten,` `würde ich vorschlagen, wir machen den MCU-Modus per #define ein- und` `ausschaltbar und schalten ihn erstmal per default aus, da kommt ja` `wirklich erstmal nicht drauf, warum dann plötzlich etwas nicht mehr` `funktioniert...`

    Gruß Timo

- Antworten:
  - Re: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !
    - From: Achim Pankalla

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !, Frank Menzel
- Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !, Achim Pankalla
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !, Frank Menzel
- Nächster (Thread): Re: AW: [ct-bot] EEPROM-Emu... -> Bug gefunden !, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread