heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24" Absender: Thorsten Thiele Datum: Mo, 16.04.2007 22:56:55 In-reply-to: <883219.57783.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> References: <883219.57783.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
    > Hallo!
    >  Ich bekomme mit dem BlueMP3 Programmieradapter und Ponyprog2000(Ver. 2.06f BETA) immer die Fehlermeldung "Device missing or unknown device -24". Das Setup von Ponyprog ist richtig
    > eingestellt(Parallel, AVR ISP-IO, LPT1, Probe "Test Ok", Calibration Ok, Device AVR micro, ATmega32) und auch ein testen der Pins von ST6 und IC1 auf der Hauptplatine des Bots ergab bei den
    > jeweiligen Verbindungen die korrekten Widerstände von 0 Ohm. Außerdem habe ich den Programmieradapter schon auf zwei verschiedenen Desktop PCs getestet, jedoch lieferte Ponyprog in beiden Fällen
    > den oben genannten Fehler. Die Sensorplatinen sowie die Mausplatine habe ich noch nicht verlötet. Beim Einschalten drehen sich die Räder korrekterweise in entgegengesetze Richtungen, beim Anschluss
    > des Programmieradapters leuchten außerdem noch die LEDs 2, 4 und 5.
    >  Mit freundlichen Grüßen, Linus

    > ---------------------------------
    > Yahoo! Clever: Stellen Sie Fragen und finden Sie Antworten. Teilen Sie Ihr Wissen.
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

    Hallo,

    1) "-24" besagt, dass der erste Test, ob der Prozessor vorhanden ist,
    fehlschlug. Grundsaetzlich moegliche Ursachen:

    a) Fehler am BlueMP3-Adapter oder am Kabel zum Bot. Probe "Test OK" sagt
    leider nur aus, das "irgend etwas" am Printerport gefunden wurde, das
    ist KEIN voller Funktiontest des BlueMP3-Adapters.  Calibration ist
    eine rein auf den PC (Speed) bezogene Funktion des PonyProg, die hat
    mit der Programmierschnittstelle nichts zu tun. Beliebter Fehler:
    schief gequetschte Stecker am Kabel BlueMP3-Bot, dadurch
    Adernkurzschluss.

    b) Prozessor hat keinen Takt. Insbesondere moeglich, wenn der
    Prozessor schon einmal ansprechbar war und man die Config-Bits falsch
    gesetzt hat - mitunter ist danach der Prozessor nicht mehr
    isp-programmierbar (wenn man z.B. die Clock-Bits auf "Keramik-Resonator"
    einstellt aber ein Quarz dranhaengt). Bei einem fabrikneuen Prozessor
    ist "interner Resonator" eingesetellt, damit geht es immer.

    Wie sieht die Umgebung bei Ihnen aus?

    - Oszilloskop vorhanden? Wenn nein - was steht an Messmitteln zur
    Verfuegung?

    - Verwenden Sie die MMC/WLAN-Aufsteckplatine (dort ist der
    Programmierstecker leider um 180 Grad verdreht) ?

    - Haben Sie irgendeine andere Schaltung mit Atmel-Controller zur Hand,
    mit dem Sie den BlueMP3-Adapter testen koennen (Zur Eingrenzung ob der
    Fehler im Bot oder im Adapter zu suchen ist) ?

    Viele Gruesse

    Th. Thiele
Referenzen: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24" From: Linus Luessing Voriger (Datum): [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Linus Luessing Nächster (Datum): Re: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Linus Luessing Voriger (Thread): [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Linus Luessing Nächster (Thread): Re: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Linus Luessing Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum