## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau

Absender: Timo Sandmann
Datum: Sa, 13.09.2008 14:16:59
In-reply-to: <000001c9158c$4d0a5fa0$0200a8c0@mexpnew>
References: <000001c9158c$4d0a5fa0$0200a8c0@mexpnew>

    Hi,

    Am 13.09.2008 um 12:34 schrieb Frank Menzel:

>     Haloo,
>     habe gerade den SPI-Hardwareumbau vorgenommen wie beschriebn in mmc.c.
>     Die Karte wird nun in 5Sek. gelöscht, ohne war es 1 Minute.

`mit derselben Karte? Das kann eigentlich nicht korrekt sein. Wenn` `Hardware-SPI verwendet wird, verdoppelt sich die` `Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Karte und MCU ungefähr, die` `Speicherkarte an sich wird dadurch aber natürlich nicht schneller.` `Am besten führt man zunächst den MMC-Test aus (MAP_AVAILABLE aus,` `MMC_WRITE_TEST_AVAILABLE in mmc.h an und auf das MMC-Display schalten,` `dann werden entweder Fehler ausgegeben, oder wenn alles OK ist, die` `benötigten Zeiten).`

>     Doch leider fährt mein Bot nun nicht mehr geradeaus, er geht sofort in
>     einen Rechtskreis über. Also irgendwas scheine ich übersehen zu haben,
>     vielleicht kann mir jemand helfen oder weiß auf Anhieb was los ist.
>     Was ich gemacht habe ist folgendes: Display Anschluss 7 ist weiterhin
>     verbunden mit Pin15 vom IC4, aber beide nicht mehr mit PC5.

    Das ist richtig.

>     PB4 liegt weiterhin an der Steckerleiste J5 Pin5 an aber nicht mehr an
>     RADL.

    Richtig wäre J6 Pin 5, nicht J5. Falscher Pin oder nur Tippfehler?

>     RADL ist nun mit PC5 verbunden.

    Das ist auch richtig.

    Gruß,
    Timo

- Referenzen:
  - [ct-bot] SPI-Hardwareumbau
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Parcour als Map speichern, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] CMUcam3 Implementierung, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): [ct-bot] Map delete..., Menzel, Frank IT-OO4
- Indizes:
  - Datum
  - Thread