heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### [ct-bot] Zu weite Kurven in bot_drive() Absender: Torsten Evers Datum: Mo, 20.03.2006 22:09:01
    Hallo,

    für einige Algorithmen ist die Funktion bot_drive() selbst bei Angabe des
    maximalen Krümmungswerts (127) zu harmlos, was die Kurvenfahrt angeht. Das
    liegt daran, dass nur ein Rad für den Bogen genutzt wird, das andere jedoch
    in der angegebenen Geschwindigkeit weiterfährt. Für enge Kurven reicht dies
    nicht aus. Ich schlage daher vor, eine weitere Funktion aufzunehmen, die das
    ganze etwas "radikaler" angeht:

    void bot_drive_agressive(int8 curve, int speed){
    	// Wenn etwas ausgewichen wurde, bricht das Verhalten hier ab, sonst wuerde
    es evtl. die Handlungsanweisungen von bot_avoid_harm() stoeren.
    	if(bot_avoid_harm()) return;
    	if(curve < 0) {
    		speedWishLeft = speed * (1.0 + 2.0*((float)curve/127));
    		speedWishRight = -speed * (1.0 + 2.0*((float)curve/127));
    	} else if (curve > 0) {
    		speedWishRight = -speed * (1.0 - 2.0*((float)curve/127));
    		speedWishLeft = speed * (1.0 - 2.0*((float)curve/127));
    	} else {
    		speedWishLeft = speed;
    		speedWishRight = speed;
    	}
    }

    Schöne Grüße,

    Torsten Evers
Antworten: Re: [ct-bot] Zu weite Kurven in bot_drive() From: Torsten Evers Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Patch eingespielt in c't-Sim, Tobias Lawrenz Nächster (Datum): [ct-bot] FB-Codes fuer Hauppauge, Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Patch eingespielt in c't-Sim, Tobias Lawrenz Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Zu weite Kurven in bot_drive(), Torsten Evers Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum