## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag

Absender: Benjamin Benz
Datum: Do, 27.09.2007 10:12:56
In-reply-to: <46FA47A7.6090808@xxxxxx>
References: <46FA1ECB.4080301@xxxxxx> <46FA47A7.6090808@xxxxxx>

    Hi,

    > Heißt wohl bei jeder Servobewegung ist der Servo überlastet?
    >
    > Ich habe aber eine anderen Verschlussmechanismus als ct-Standard.
    > (siehe: http://nohostname.de/~werner/upload/cimg1511.avi )

    überlastet ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Die kleine Schaltung an
    dem Error-Fühler ist nichts anderes als ein digitaler Strommesser. Er
    sagt nur, ob ein bestimmter Strom überschritten wird oder nicht. Den
    Schwellwert kann man über die Widerstände einstellen. Wir haben beim Bau
    veruscht die Widerstände so zu wählen, dass beim normalen verfahren der
    Klappe die Grenze unter und beim treffen gegen einen Widerstand
    überschritten wird. Hat der Servo im Normalbetrieb mehr Last, muss man
    die Widerstandswerte an die Ströme anpassen. Mit einer Überlastung des
    Servos hat das erstmal nix zu tun. Um das festzustellen hilft nur: Strom
    messen und mit dem Datenblatt vergleichen.

    MfG Benjamin Benz

    P.S. Übrigens der andere Teil der Schaltung, die Spannungsüberwachung
    funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Auch hier kann man durch
    verändern des Widerstandteilers die Schwellspannung einstellen.

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709

    Persönlich haftende Gesellschafterin:
    Heise Zeitschriften Verlag Geschäftsführung GmbH
    Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    Geschäftsführer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons Schräder

- Referenzen:
  - [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Mopsos

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): [ct-bot] 2. c't-Sim-Update, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread