## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] eeprom@pc

Absender: Achim Pankalla
Datum: Mo, 11.06.2007 17:20:51
In-reply-to: <F71477F0-03AD-4F06-87E3-AC5DA5BFD1B2@xxxxxxxxxxxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx> <45F13A91.6090904@xxxxxxxx> <D053B7F5-6BDD-4052-B45F-28FCF0EF45F8@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F2B74F.8090706@xxxxxx> <38A4BFD9-CA32-436A-9A1E-B4E6E0652A5D@xxxxxxxxxxxxxxx> <463E0782.1050406@xxxxxx> <0FBD95CF-DA3B-461B-B12B-9FDCD84984D2@xxxxxxxxxxxxxxx> <463F3E0A.7020605@xxxxxx> <8D5B90F4-74FD-45D4-B5B8-DDCAC0B81932@xxxxxxxxxxxxxxx> <464092F7.30605@xxxxxx> <465DB1F9.5030404@xxxxxx> <CF925D4D-FD5A-4581-8480-1C5D35EFEDC9@xxxxxxxxxxxxxxx> <4663027F.4040301@xxxxxx> <F71477F0-03AD-4F06-87E3-AC5DA5BFD1B2@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Timo Sandmann schrieb:

> `da wir ja die Compilerversionen nicht so leicht plattformunabhängig` `gleich bekommen, wäre vielleicht folgendes noch eine Alternative:` `Jeder "Block" an Daten im EEPROM beginnt mit ein paar Bytes, in denen` `ein Name und die folgende Anzahl an Bytes steht. Genauso, wie es mit` `den Mini-FAT-Dateien auf der MMC schon gemacht wird. Das braucht zwar` `ein paar Byte mehr Platz im EEPROM, ist dafür aber vollständig` `compilerunabhängig und das Prinzip ist dasselbe wie wir es bereits bei` `der MMC benutzen, man könnte wahrscheinlich einiges an Code einfach` `mitbenutzen. Denkbar wäre auch, dass "Dateien" im EEPROM (und nur` `diese) einfach immer mit "EE" beginnen, dann müsste man den` `mini-fat-Code nur um einen IF PREFIX=="EE" THEN... Teil ergänzen.`

>     ...

`wäre sicher eine idee, aber im moment habe ich fast eine andere version` `fertig.` `nur soviel vorab, bisher komme ich ohne linker-script aus (muss noch von` `jemanden unter linux testen, konnte es dort nur ohne bot code testen und` `auch unter mac-os ausprobieren). auch ist der kode nicht mehr vom` `compiler abhängig. der kode wird so sein, das die datei, die das eeprom` `simuliert, so auf den bot gebracht werden kann (bot eeprom kompatible).` `dafür brauchs dann aber etwas post build.` `sollten irgendwann die compiler-versionen identischen kode liefern, so` `braucht man auch nichts ändern und kann dieses feature nutzen.`

    es werden keine externen programme (wie simeetool) benötigt.
    deshalb bitte noch etwas geduld.... ;-)

    gruss
       achim

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Benjamin Benz
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle und eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle und eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle und eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): AW: AW: AW: [ct-bot] devel-Version nicht mehr lauffähig ?, Frank Menzel
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread