## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] USB-2-Adapter

Absender: Thorsten Thiele
Datum: Fr, 21.04.2006 09:07:24
In-reply-to: <098B44B6E7266F49875F4170C0E97B6804E4B6@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
References: <098B44B6E7266F49875F4170C0E97B6804E4B6@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    > Hallo

    > Ich habe den Ct-Bot und den USB-2-Adapter bei segor electronic gekauft und aufgebaut.

    > Ich habe jetzt ein Problem die .hex Dateien zum Testen auf den Microcontroller zu übertragen.

    > Die Treiber für den Adapter habe ich schon installiert, mir fehlt die richtige Software für den USB Adapter mit Ponyprog2000 hat es nicht funktioniert.

    > Daniel Morell

    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

    Hallo Herr Morell,

    vermutlich liegt da ein kleines Missverstaendnis vor. Der
    USB-2-Bot-Adapter ist KEIN Programmieradapter sondern eine
    Diagnoseverbindung zwischen der seriellen Schnittstelle des
    Atmel-Prozessor und einem PC. Um die Hex-Files in den Prozessor zu
    laden brauchen Sie einen Programmieradapter, z.B. den
    BluMP3-ISP-Adapter (der geht an den LPT-Port).

    Mit freundlichen Gruessen

    SEGOR-electronics GmbH
    - Dipl.-Ing. Th. Thiele -

- Referenzen:
  - [ct-bot] USB-2-Adapter
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): [ct-bot] USB-2-Adapter, Daniel Morell
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] USB-2-Adapter, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): [ct-bot] USB-2-Adapter, Daniel Morell
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] USB-2-Adapter, Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread