## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack

Absender: Timo Sandmann
Datum: So, 16.12.2007 16:47:01
In-reply-to: <000001c83fd1$2368bac0$0200a8c0@mexpnew>
References: <000001c83fd1$2368bac0$0200a8c0@mexpnew>

    Hallo,

    Am 16.12.2007 um 11:47 schrieb Frank Menzel:

>     Hallo,
>     die Stackimplementation als Array hatte ich auch schon angedacht.

> `Allerdings liegt doch hier die Begrenzung des Arrays von Anfang an` `fest`

>     oder ? Und ich wollte ja nicht gleich von Anfang an Platz fuer 100 x-
>     und Y-Koordinaten reservieren. Und die 100 koentnen ja auch mal

> `ueberschritten werden. Oder gibt es ein dynamisches Array ? Wie ist` `hier`

>     die Denkweise ?

`also 100 passen so oder so nicht ins RAM. Wie gesagt, ich würde` `irgendwann einfach die ältesten Daten überschreiben. Alternativ könnte` `man bei vollem Stack auch seitenweise die ältesten Daten ins EEPROM` `auslagern, der Zugriff erfolgt ja immer sequentiell.`

    Gruß Timo

- Antworten:
  - AW: AW: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack
    - From: Frank Menzel

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): AW: AW: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack, Frank Menzel
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack, Frank Menzel
- Nächster (Thread): AW: AW: [ct-bot] Stackimplementation und Verhalten bot_drive_stack, Frank Menzel
- Indizes:
  - Datum
  - Thread