## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] Bot-Code für PPC

Absender: Timo Sandmann
Datum: Sa, 08.12.2007 01:41:15

    Hallo,

`ich weiß nicht, ob hier jemand mitliest, der daran interessiert ist,` `aber der Bot-Code funktioniert nun vollständig (bis auf die EEPROM-` `Emulation - kann ich unter meinem Betriebssystem nicht testen) auch` `auf PowerPC-Systemen.` `Schuld für die fehlerhafte Sim-Kommunikation war das Bitfeld in` `"request_t", das das subcommand als 7 Bit Wert speichert. Wird nun in` `command_write() dem 7 Bit subcommand-Feld ein 8 Bit ASCII-Zeichen` `zugewiesen, wird ein Bit abgeschnitten, auf big-endian-Systemen aber` `eben ein anderes als auf little-endian-Systemen, wenn das Bitfeld auf` `beiden System gleich angeordnet ist. Das abgeschnittene Bit lässt sich` `nachträglich beim Datenversand während der endian-Konvertierung` `natürlich nicht mehr rekonstruieren.`

    Getestet mit Mac OS 10.5.1 und PPC-Emulation (Rosetta).

    Für MCU sind die Remote-Calls jetzt etwas platzsparender implementiert.

    Viele Grüße,
    Timo

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Bot-Code für PPC
    - From: Bernd Deterding

- Voriger (Datum): [ct-bot] Info: LOG-Bugfix & bot_gotoxy-Bug, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Bot-Code für PPC, Bernd Deterding
- Voriger (Thread): [ct-bot] Info: LOG-Bugfix & bot_gotoxy-Bug, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Bot-Code für PPC, Bernd Deterding
- Indizes:
  - Datum
  - Thread