## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] Defines...

Absender: Frank Menzel
Datum: Fr, 29.06.2007 20:47:45
In-reply-to: <6566D2F2-ADE4-4656-86C0-6533B3462B64@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo,
    um möglichst wenig Platz im Bot-Eprom (debug MCU-W32) zu verbrauchen
    habe ich die Defines
    LOG_CTSIM_AVAILABLE
    BOT_2_PC_AVAILABLE

    Auskommentiert. Da ich weder Kabel noch WLan am Bot dranhabe brauche ich
    kein Logging und keine Kommunikation.
    Jedoch kommt dann der Fehler:

    ./mcu/display.o: In function `display_flash_printf':
    ../mcu/display.c:234: undefined reference to `command_write'
    ../mcu/display.c:235: undefined reference to `command_write_data'
    ./mcu/display.o: In function `display_clear':
    ../mcu/display.c:141: undefined reference to `command_write'
    make: *** [ct-Bot.elf] Error 1
    make: Target `all' not remade because of errors.
    Build complete for project ct-Bot

    Schalte ich das 2. define wieder an, wird tadellos übersetzt.
    Habe ich hier einen Denkfehler oder sind die Defineabhängigkeiten nicht
    so ganz klar für diesen Fall ?

    Gruß, Frank Menzel

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Defines...
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Defines...
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] eeprom@pc
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): [ct-bot] BEHAVIOUR_CALIBRATE_PID_AVAILABLE, Frank Menzel
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] eeprom@pc, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Defines..., Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread