## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Prio bei bot_delay_behaviour

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mo, 22.10.2007 11:26:50
In-reply-to: <812F86EC9E1A96489D5E83C2AB7D68860157853D@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
References: <812F86EC9E1A96489D5E83C2AB7D68860157853D@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Am 22.10.2007 um 10:55 schrieb Menzel, Frank IT-OO4:

>      Hallo,

> `Das delay-Verhalten hat ja die Prio 200. Bei Notaus wird dieses` `leider nicht mit deaktiviert, da bei der aufgerufenen Funktion` `deactivateallbehaviours nur Verhalten mit maximaler Prio 154` `deaktiviert werden.` `Das führt dazu, dass manchmal nach Notaus der bot trotzdem` `weitergefahren ist, da gerade delay aktiv war. Am Ende des Delay` `wurde das Aufrufverhalten wieder aktiviert.`

>     Also müßte
>     -entweder die Prio auf Maximal 154 gesetzt werden oder
>     -dieses explizit deaktiviert werden bei Notaus oder
>     -auch alle aufgerufenen Unterverhalten ebenfalls deaktiviert werden

    Hallo,

`ich denke wir sollten entweder die Priorität von delay ändern, oder` `den Schwellwert für Notaus (steht glaube ich eh in bot-local.h?).`

    Gruß Timo

- Referenzen:
  - [ct-bot] Prio bei bot_delay_behaviour
    - From: Menzel, Frank IT-OO4

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] neues Verhalten bot_cancel_behaviour, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] neues Verhalten bot_cancel_behaviour, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): [ct-bot] Prio bei bot_delay_behaviour, Menzel, Frank IT-OO4
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] neues Verhalten bot_cancel_behaviour, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread