## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: Fwd: Re[2]: [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe

Absender: Erich Kohlberger
Datum: Di, 02.05.2006 18:34:09
In-reply-to: <444F4242.5000206@xxxxxxxx>

    Hallo

    > Aber genau das ist doch derzeit im Code der Fall. Es gibt 4 Verzeichnisse:
    >
    > 1x Low-Level-Kram AtMega32 (./mcu/)
    > 1x Low-Level-Kram PC (./pc/)
    > 1x Sammlung der Schnittstellen (./include/)
    > 1x Alles abstrakte und High-Level Routinen (./)

    jetzt hat sich das mitlesen für mich gelohnt. Ich habe zwar alles
    Installiert aber dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen.

    > Ich verstehe die ganze Diskussion und auch diesen Vorschlag beim besten
    > willen nicht, denn alles was vorgeschlagen wird ist schon von Anfang an
    > im Framework drin.
    >
    > Und ja, es ist modular. Es ist sehr genau nach High-, Middle- und
    > Low-Level-Funktionen untergliedert. Wer an Low-level sachen nicts ändern
    > will, kann die Verzeichnisse (./pc/ und ./mcu/) ignorieren.
    >
    > Wer nur ein ganz einfaches verhalten schreiben will, nimmt einfach das
    > dafür vorgesehene Skelet bot_simple_behaviour() und füllt es aus. er
    > bekommt nicht einmal vom Framework etwas mit. Damit jetzt jeder (ohne
    > selbst in den Code zu schauen) sieht, was ich meine, hier ein kleines
    > Verhalten, mit dem der Bot in einem Quadrat patrouliert:
    >
    > void bot_drive_square_behaviour(Behaviour_t *data){
    >   #define STATE_TURN 1
    >   #define STATE_FORWARD 0
    >   #define STATE_INTERRUPTED 2
    >
    >   static uint8 state = STATE_FORWARD;
    >
    >   if (data->subResult == SUBFAIL) // letzter Auftrag schlug fehl?
    >   	state= STATE_INTERRUPTED;
    >
    >   switch (state) {
    >     case STATE_FORWARD: // Vorwaerts
    >       bot_goto(100,100,data);
    >       state = STATE_TURN;
    >       break;
    >     case STATE_TURN: // Drehen
    >       bot_goto(22,-22,data);
    >       state=STATE_FORWARD;
    >       break;
    >     default:	// Sind wir fertig, dann Kontrolle zurueck an Aufrufer
    >       return_from_behaviour(data);
    >       break;
    >   }
    > }

    Was mir jetzt noch fehlt ist eine Schnellbleiche im Umgang mit all den
    Installierten Tools.

    Gruß
    	Erich Kohlberger

    Erich Kohlberger
    Computerclub Waiblingen
    <mailto:EKohlberger@xxxxxxx>

- Referenzen:
  - Re: Fwd: Re[2]: [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): AW: Re[2]: [ct-bot] Beschleunigungssensor, Carsten Giesen
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] ComConnection, Max Odendahl
- Voriger (Thread): Re: Fwd: Re[2]: [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe, Benjamin Benz
- Nächster (Thread): Re: Fwd: Re[2]: [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe, Michail Brzitwa
- Indizes:
  - Datum
  - Thread