## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mi, 26.09.2007 17:32:20
In-reply-to: <46F96285.8020005@xxxxxx>
References: <46F96285.8020005@xxxxxx>

    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    Hash: SHA1

    Hallo,

    Am 25.09.2007 um 21:33 schrieb Mopsos:

>     -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>     Hash: SHA1

>     Hallo,

> `Mein ct-Bot vergisst anscheinend Daten. Atmega32 ist mit den` `bootloader`

>     fuses versehen, und Linker-flags sind richtig gesetzt. Ich übertrage

> `also über den mp3 isp /dev/parport0 die mit #define` `BOOTLOADER_AVAILABLE`

>     übersetzte .HEX Datei.

>     /usr/bin/avrdude -p m32 -c stk200 -P /dev/parport0 -e -U
>     flash:w:${workspace_loc:/${resource_path}}:i

>     Und darauf die .eep Datei mit:

>     /usr/bin/avrdude -p m32 -c stk200 -P /dev/parport0 -U
>     eeprom:w:${workspace_loc:/${resource_path}}:i -u

>     Dann kann ich wunderbar mit ct-Sim Fernsteuerung mit dem Bot arbeiten.
>     Schalte ich aber den bot aus, und kurze Zeit später wieder an, bleibt
>     das Display 2 Balken an, Bot reagiert weder auf ct-Sim noch auf das

> `installierte Applet. Erst nachdem ich mit bootloader wieder über` `den ISP`

>     flashe ist der bot wieder erreichbar.

>     Ich vermute das liegt daran dass der usb2bot Adapter am Bot angesteckt
>     ist und der Schalter auf "usb2bot" steht. Wenn man dann mit dem Sim
>     rumwurschtelt und den Bot (bei eingeschaltetem Sim) ausschaltet und

> `danach wieder einschaltet, der Bootloader Daten vom Sim als neues` `Image`

>     interpretiert und so mist in den Flash schreibt.
>     Kann mich da jemand bestätigen oder korrigieren?

`dass der Bootloader Daten vom Sim als Start-Code interpretiert (wir` `können das Bootloader-Protokoll ja nicht beeinflussen, wenn wir zu` `avrdude kompatibel sein wollen) und der Bot nicht bootet kann schon` `sein, aber dass er dann das Flash löscht oder neu beschreibt, kann` `ich mir eigentlich nicht vorstellen.`

    Gruß Timo
    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
    Version: GnuPG v1.4.7 (Darwin)

    iD8DBQFG+ntvDH/BX4067fIRAnT/AKCUla9utRKvLWVRvvkVpV+H0BlB+wCffs2S
    z603qQUezoWkXfK4A/MI6JU=
    =5Frr
    -----END PGP SIGNATURE-----

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Thomas Kregelin

- Referenzen:
  - [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Mopsos

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Voriger (Thread): [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader, Mopsos
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader, Thomas Kregelin
- Indizes:
  - Datum
  - Thread