## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] mmc_test mit Fehler...

Absender: Timo Sandmann
Datum: Di, 02.12.2008 16:33:30
In-reply-to: <000001c953f3$aa991fd0$0200a8c0@mexpnew>
References: <000001c953f3$aa991fd0$0200a8c0@mexpnew>

    Hi Frank,

    Am 01.12.2008 um 21:30 schrieb Frank Menzel:

>     Hallo Timo,
>     ok, hier also meine weiteren Testergebnisse:
>     Map habe ich ausgeschaltet und erkannt wird die Kartengröße von 953MB
>     (ist auch 1GB Karte)
>     Dann WRITE_TEST eingeschaltet:
>     Ohne SPI zeigt er an:
>     Dauer r/w: 1867/4216   -so läuft also die Karte

>     Dann aber SPI wieder an und Fehler auf Display mmc_test()=5 :(

> `Meinen bot2bot-Adapter muss ich erst mal wieder rauskramen, so habe` `ich`

>     die Ausgaben auf das Display umgeleitet wo angezeigt wird:

>     Alle 4 Zeilen untereinander:
>     E:i:1?read:0x81?exp

    kannst du mal in mmc.c Zeile 748 und Zeile 773 von
    LOG_ERROR("i:%u\tread:0x%x\texpected:0x%x"
    auf
    LOG_ERROR("i:%u r:0x%x e:0x%x"
    ändern? Dann müsste die Ausgabe auch auf's LOG-Display passen.

`Außerdem mal in Zeile 749 das return 5; auskommentieren. Dann müsste` `es eigentlich Fehler 7 und zwei verschiedene LOG-Ausgaben geben.`

    Gruß Timo

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] mmc_test mit Fehler..., Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re:[ct-bot] mmc_test mit Fehler..., Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] mmc_test mit Fehler..., Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re:[ct-bot] mmc_test mit Fehler..., Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread