## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] Ponyprog2000

Absender: Gisbert Dieckhoff
Datum: Mi, 26.04.2006 13:47:40
In-reply-to: <23682.1146051202@xxxxxxxxxxxxxx>

    Ist der Bot mit einer Stromquelle (Batterie/Netzteil) verbunden und
    eingeschaltet?

    Gruß
    Gisbert

    > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx]Im Auftrag von
    > Daniel Morell
    > Gesendet: Mittwoch, 26. April 2006 13:33
    > An: Entwicklung rund um den c't-bot
    > Betreff: Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    >
    >
    > > --- Ursprüngliche Nachricht ---
    > > Von: Benjamin Benz <bbe@xxxxxxxx>
    > > An: Entwicklung rund um den c't-bot
    > <ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    > > Betreff: Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    > > Datum: Wed, 26 Apr 2006 13:26:08 +0200
    > >
    > > Daniel Morell wrote:
    > > >> Hatte ich am 24.4. schon gemailt, hier noch einmal:
    > > >>
    > > >> Ja. Einstellung in Setup/Interface Setup: Parallel, Avr ISP I/O, alle
    > > >> Polarity-Haken aus.
    > > >>
    > > >> Funktioniert wahrscheinlich nur bei "echten" LPT-Ports, nicht mit
    > > >> USB-nach-Parallel-Konvertern.
    > > >>
    > > >> Viele Gruesse
    > > >>
    > > >> Thorsten Thiele
    > > >
    > > > Ich habe jetzt alles so eingestelt wie beschrieben un bekomme bei
    > > übertragen
    > > > der hex Daten folgende Fehler Meldung: Device missing or
    > unknown device
    > > > (-24)
    > > >
    > > > Was muss ich machen um diesen Fehler zu beheben?
    > > >
    > > Ist das richtige Device ATMega32 eingestellt?
    > >
    > > --
    > > Benjamin Benz
    > > Heise Zeitschriften Verlag
    > > Redaktion c't
    > > eMail: bbe@xxxxxxxx
    > > WWW  : http://www.heise.de
    > >
    > >
    > > _______________________________________________
    > > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    > >
    >
    >
    > Ich habe als Mikrocontroller ausgewählt:
    > AVR micro ATmega 32
    >
    > und bekomme immer noch den Fehler!!
    >
    > Daniel Morell
    >
    > --
    > Analog-/ISDN-Nutzer sparen mit GMX SmartSurfer bis zu 70%!
    > Kostenlos downloaden: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: Fwd: Re[2]: [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe, Michail Brzitwa
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Benjamin Benz
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Ralf Reinhardt
- Indizes:
  - Datum
  - Thread