## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Ponyprog2000

Absender: Benjamin Benz
Datum: Mi, 26.04.2006 13:26:09
In-reply-to: <27879.1146050723@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <1334967743.20060426130232@xxxxxxxxxxxxxxxxx> <27879.1146050723@xxxxxxxxxxxxxx>

    Daniel Morell wrote:
    >> Hatte ich am 24.4. schon gemailt, hier noch einmal:
    >>
    >> Ja. Einstellung in Setup/Interface Setup: Parallel, Avr ISP I/O, alle
    >> Polarity-Haken aus.
    >>
    >> Funktioniert wahrscheinlich nur bei "echten" LPT-Ports, nicht mit
    >> USB-nach-Parallel-Konvertern.
    >>
    >> Viele Gruesse
    >>
    >> Thorsten Thiele
    >
    > Ich habe jetzt alles so eingestelt wie beschrieben un bekomme bei übertragen
    > der hex Daten folgende Fehler Meldung: Device missing or unknown device
    > (-24)
    >
    > Was muss ich machen um diesen Fehler zu beheben?
    >
    Ist das richtige Device ATMega32 eingestellt?

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Daniel Morell

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Thorsten Thiele
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Indizes:
  - Datum
  - Thread