## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag

Absender: Mopsos
Datum: Mi, 26.09.2007 13:51:04
In-reply-to: <46FA1ECB.4080301@xxxxxx>
References: <46FA1ECB.4080301@xxxxxx>

    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    Hash: SHA1

    Hallo Achim,

    danke für den Patch! Ich habe ihn gleich mal aufgespielt. Funktioniert
    wunderbar. Mein Akku ist allerdings auf 100% so wies aussieht :)
    Beim betätigen des Servos springt die Anzeige jedoch sofort von 0 auf
    B. Nachdem der Servo die Änderung vollzogen hat wird wieder 0
    angezeigt. Heißt wohl bei jeder Servobewegung ist der Servo überlastet?

    Ich habe aber eine anderen Verschlussmechanismus als ct-Standard.
    (siehe: http://nohostname.de/~werner/upload/cimg1511.avi )

    Ich hoffe das hilft dir weiter.

    Viele Grüße,
    Werner

    Achim Pankalla schrieb:
    > hallo, anbei findet ihr ein behaviour für die erweiterte auswertung
    >  des Error-bit. es wertet das bit genauer aus und legt das
    > detailierte ergebnis in der neuen variable sensDError ab. es ändert
    >  ausserdem die sensoren-anzeige von (Fehler)F=0/1 auf
    > (Status)S=0x0-0xB. dadurch werden die zustände servo überlast und
    > füllstand der batterie angezeigt näheres findet ihr im
    > kommentarkopf der funktion. die anzeige ist bei mir sehr interesant
    >  und es wird schön ein schwächerwerdener akku angezeigt. ich
    > bräuchte nur noch jemanden, der das mit den servo testet, die
    > entsprechende hw ist bei mir noch in einzelteilen...
    >
    > gruss achim
    >
    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
    Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
    Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

    iD8DBQFG+kemPhMl/B3DnUkRAl4GAJ4kbnmDxMstp+CO5QY00Pbz0HLBIwCfdGHb
    xa4rZfd2c5XiIyBkcSX+wi8=
    =pKcI
    -----END PGP SIGNATURE-----

- Antworten:
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Benjamin Benz

- Referenzen:
  - [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Achim Pankalla

- Voriger (Datum): [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread