## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot

Absender: Harald W. Leschner
Datum: Sa, 01.12.2007 18:03:09
In-reply-to: <47518045.6010508@xxxxxx>
References: <04CEB99E-32DA-4AFA-9CF1-8A8C52138EB2@xxxxxxxxxxxxxxx> <47518045.6010508@xxxxxx>

    Hallo,
    das SP03 wird genau wie das SRF10 an die TWI Ports des Atmels
    angeschlossen, siehe auch Bildchen
    http://www.ctbot.de/forum/download.php?id=111
    Wie in der SP03-Anleitung
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/Sp03doc.shtml zu sehen, befinden
    sich die 2 Leitungen SDA und SCL auf PL1, diese werden an Pin 7 und 8
    von J8 auf dem Bot verbunden. Strom kommt von J3. Am SP03 ist es egal,
    ob man die Stromversorgung auf PL1 oder PL2 anlegt, müssen lediglich 5V
    sein.
    Der Preis ist mit rund 78 Euro nicht billig, aber es macht ungemein
    Spaß... Bezug im Internet über einschlägige Robotershops, sooch mal nach
    sp03, 2. treffer - möchte hier keinen Ärger wg. Schleichwerbung haben...

    Euch allen auch schönen 1. Advend,
    Hari

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot
    - From: Achim Pankalla

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot, Achim Pankalla
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Neu: Sprachausgabe für den c't-Bot, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread