## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation mit Payload-Versand

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 13.03.2009 02:14:37
In-reply-to: <000001c9a1b8$79a85860$0200a8c0@mexpnew>
References: <000001c9a1b8$79a85860$0200a8c0@mexpnew>

    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    Hash: SHA1

    Hallo,

    Am 10.03.2009 um 20:43 schrieb Frank Menzel:

>     ...
>     Oder ohne Datenübertragung einfach ein beliebiges Verhalten starten
>     können...

`es ist jetzt möglich einen RemoteCall an einen anderen Bot zu senden.` `Der Sender bekommt bei der jetzigen Implementierung allerdings keine` `Rückmeldung, ob der RemoteCall korrekt gestartet wurde, oder wann er` `mit welchem Ergebnis abgeschlossen wurde.`

`Wenn man sich das SVN-Update anschaut, sieht man schnell, dass dafür` `nur ein paar Zeilen Code nötig waren, vielleicht wird damit auch etwas` `klarer, wie die Bot-2-Bot-Kommunikation / Payload-Übertragung vom` `Framework gedacht ist und wie man sie um neue Befehle erweitert:`

    http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/changeset/1566

`Ich habe den Testcode, der mit Taste 2 einen RemoteCall auf dem` `jeweils anderen Bot (Annahme: Es gibt nur zwei aktive Bots) ausführt,` `erstmal drin gelassen, um zu zeigen, wie man die Funktion` `bot_2_bot_start_remotecall() benutzt. Er kann zum Testen einfach` `wieder einkommentiert werden (ui/rc5.c).`

    Grüße,
    Timo

    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
    Version: GnuPG v1.4.9 (Darwin)

    iEYEARECAAYFAkm5s30ACgkQDH/BX4067fL5IACg0z6syxBHAbjY7b5YPrfkMFti
    7SUAn2FXUDXQXq9kp+aO7xno8Ioj2ac5
    =da7F
    -----END PGP SIGNATURE-----

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation mit Payload-Versand
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Bug bei line_shortest_way, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): [ct-bot] Erweiterung Pfadplanung, Frank Menzel
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation mit Payload-Versand, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): [ct-bot] Motorregelung fehlerhaft?, Frank Menzel
- Indizes:
  - Datum
  - Thread