## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Ponyprog2000

Absender: Achim Pankalla
Datum: Mi, 26.04.2006 16:07:04
In-reply-to: <12442.1146057449@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <1109967232.20060426142551@xxxxxxxxxxxxxxxxx> <12442.1146057449@xxxxxxxxxxxxxx>

    Daniel Morell schrieb:

>     Ich habe die Polung an den Stekern überprüft und und am ISP-Adapter
>     Nachgemessen das past auch. Zwischen Pin 2 und Pin 10 4,80V.
>     Bei der Konfiguration zeigt er mir Test O.K. an.
>     der Fehler ist immer noch da!

>     Daniel Morell

> ``

    hallo,

`ich hatte auch ein problem das sich auch so äußerte. bei mir war auch` `alles korrekt eingestellt und der adapter wurde erkannt. ich hatte auch` `alle lötstellen mit einer lupe kontrolliert.`

    ums kurz zu machen:

`zwei pins hatten keine verbindung. die lötstellen am stecker (auf` `platine) sahen super aus, jedoch hatten zwei pins kein kontakt zur` `platine. bitte mal alle pins mit schaltplan und multimeter` `kontrollieren, ob der kontakt von stecker auf der entsprechenden stelle` `beim ic oder kontakt der bot-stecker ankommt.`

    ich hoffe du findest so etwas.
    gruss
       achim pankalla

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Daniel Morell

- Referenzen:
  - Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Thorsten Thiele
  - Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Nächster (Datum): [ct-bot] ct-Bot-Wettkämpfe (wie soll der Code / Framework aussehen), Carsten Giesen
- Voriger (Thread): Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell
- Indizes:
  - Datum
  - Thread