## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Defines...

Absender: Timo Sandmann
Datum: So, 01.07.2007 22:01:55
In-reply-to: <000001c7ba7d$fbbeeae0$fe78a8c0@mexpnew>
References: <000001c7ba7d$fbbeeae0$fe78a8c0@mexpnew>

    Hallo,

    Am 29.06.2007 um 20:47 schrieb Frank Menzel:

>     um möglichst wenig Platz im Bot-Eprom (debug MCU-W32) zu verbrauchen

    du meinst wahrscheinlich im Flash. ;-)

>     habe ich die Defines
>     LOG_CTSIM_AVAILABLE
>     BOT_2_PC_AVAILABLE

> `Auskommentiert. Da ich weder Kabel noch WLan am Bot dranhabe` `brauche ich`

>     kein Logging und keine Kommunikation.
>     Jedoch kommt dann der Fehler:

`Wenn du weder Kabel noch WLAN hast, dann schalte doch auch` `DISPLAY_REMOTE_AVAILABLE aus.`

>     ...

>     Schalte ich das 2. define wieder an, wird tadellos übersetzt.

> `Habe ich hier einen Denkfehler oder sind die Defineabhängigkeiten` `nicht`

>     so ganz klar für diesen Fall ?

`DISPLAY_REMOTE_AVAILABLE braucht BOT_2_PC_AVAILABLE, die Abhängigkeit` `wird aber nicht überprüft, stattdessen kommt es einfach zum Fehler` `beim Übersetzen. Da sollten wir in ct-Bot.h noch einen Check` `einbauen, danke für den Hinweis! :-)`

    Gruß Timo

- Referenzen:
  - [ct-bot] Defines...
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): [ct-bot] Defines für Betriebssysteme, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] BEHAVIOUR_CALIBRATE_PID_AVAILABLE, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): [ct-bot] Defines..., Frank Menzel
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Defines..., Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread