## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] ct-Bot-Protokoll

Absender: Christian Mock
Datum: Di, 13.03.2007 12:15:40
In-reply-to: <38A4BFD9-CA32-436A-9A1E-B4E6E0652A5D@xxxxxxxxxxxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx> <45F13A91.6090904@xxxxxxxx> <D053B7F5-6BDD-4052-B45F-28FCF0EF45F8@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F2B74F.8090706@xxxxxx> <38A4BFD9-CA32-436A-9A1E-B4E6E0652A5D@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Moin,
    ich plane z.Z. die Implementierung des ct-Bot-Protokolls in anderen
    Programmiersprachen (Lua, Perl). Bei den den ersten Versuchen zeigte sich
    aber auch gleich das Problem der fehlenden Spezifikation/Dokumentation.
    Als Informationsquelle dienen z.Z. nur der Sourcecode und einige
    Netzwerktraces existierender ct-Bots (Device=PC).

    Aktuell stehe ich vor folgendem Problem: Wie geht es nach dem
    Verbindungsaufbau und dem WELCOME-Handshake weiter ?

    1. simulierter Bot (sBot) verbindet sich auf Port 10001 mit dem Sim
    2. sBot sendet WELCOME-Message >WS...<  (11Bytes im entsprechenden Format)
    3. Sim antwortet mit >WN...< (11 Bytes ...) und stellt den neuen vBot
    grafisch in der Simulation dar.

    Was muss nun folgen ?
    Normal werden RemoteCall-Informationen ausgetauscht, ich denke die sind
    aber nicht notwendig.

    Wer übernimmt an dieser Stelle nun den aktiven Part ?
    Sendet der Sim kontinuierlich an den sBot ?
    Muß der vBot die Daten anfordern ?

    Müssen die empfangenen Daten quittiert werden ?

    Fragen über Fragen... vielleicht können wir ja zusammen etwas Licht in
    mein persönliches Dunkel bringen und die gewonnenen Informationen dann ins
    Wiki übertragen.

    Vielen Dank für weitere Informationen und Beispiele

    Grüsse aus Sauensiek
    Bye
    Chrimo

    --
    Christian Mock

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] ct-Bot-Protokoll
    - From: Benjamin Benz

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Benjamin Benz
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): [ct-bot] ct-Bot-Protokoll, Christian Mock
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] ct-Bot-Protokoll, Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread