## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] Reset-Auswertung

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 12.03.2010 19:08:37

    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    Hash: SHA1

    Hallo,

    ich weiß nicht, ob derjenige, der den Code damals geschrieben / als Patch eingereicht hat, hier noch mitliest, aber vielleicht weiß ja ansonsten auch jemand anderes etwas dazu.
    Nach einem Power-On-Reset löscht der Bot-Code diese Reset-Information aus dem Statusregister und führt anschließend einen (Software-)Reset aus. Meine Frage ist, warum das gemacht wird. Erstens ist gerade bei Problemen mit der Spannungsversorgung ja eben die Power-On-Reset-Information besonders interessant und zweitens ist mir nicht klar, warum nach jedem Einschalten des Bots zunächst mal rebootet wird.

    Grüße,
    Timo

    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----

    iEYEARECAAYFAkuagyQACgkQDH/BX4067fLyEQCfawJQdthSHkoMH3vJnkuwYgVu
    DosAnimM2a9/8AcPQKBawD28ZGx/0FCe
    =9pGC
    -----END PGP SIGNATURE-----

- Voriger (Datum): [ct-bot] Updates, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): [ct-bot] Bot-Lokalisierung (Hardware), Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] CT-Bot - Probleme beim Compilieren, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): [ct-bot] Bot-Lokalisierung (Hardware), Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread